| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# snmp

Topluluk adı gibi SNMP yapılandırma ayarlarına bakmak ve düzenlemek için "snmp" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> snmp`

- Varsayılan erişim ayarları 1 aşağıdaki gibidir:

  Topluluk adı:public

  IPv4 adresi:0.0.0.0

  IPv6 adresi:::

  IPX adresi:00000000:000000000000

  Erişim tipi:salt okunur

  Etkin Protokol:IPv4/IPv6/IPX

- Varsayılan erişim ayarları 2 aşağıdaki gibidir:

  Topluluk adı:admin

  IPv4 adresi:0.0.0.0

  IPv6 adresi:::

  IPX adresi:00000000:000000000000

  Erişim tipi:oku-yaz

  Etkin Protokol:IPv4/IPv6/IPX

- "-p" eklenirse, ayarları birer birer görebilirsiniz.

- Geçerli topluluğu görüntülemek için kayıt numarasını belirtin.

Görüntü

`msh> snmp ?`

Topluluk adı yapılandırması

`msh> snmp “number” name “community_name”`

- 1-10 arasında numaralanmış on adet SNMP erişim ayarı yapılandırabilirsiniz.

- "public" 1-10 arasında numarayla kaydedilmediyse, yazıcıya SmartDeviceMonitor for Admin veya SmartDeviceMonitor for Client'dan erişilemez. Topluluk adı değiştirilirken, yazıcı ayarlarıyla iletişim kurmak amacıyla SmartDeviceMonitor for Admin ve SNMP Setup Tool uygulamasını kullanın.

- Topluluk adı 15 adede kadar karakter kullanılarak girilebilir.

Topluluk adının silinmesi

`msh> snmp “number” clear name`

Erişim tipi yapılandırması

`msh> snmp “number” type “access_type”`

Erişim tipi | Erişim izni tipi
--- | ---
hayır | erişilmez
oku | salt okunur
yaz | oku ve yaz
tuzak | kullanıcı tuzak mesajlar konusunda haberdar edildi

Protokol yapılandırması

Protokolleri "active" veya "inactive" olarak ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın: Bir protokolü "inactive" olarak belirlerseniz, bu protokole tüm erişim ayarları devre dışı bırakılır.

`msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

- IPv4 için "ipv4", IPv6 için "ipv6" veya IPX/SPX için "ipx" belirtin.

- {on} "aktif" ve {off} "pasif" anlamına gelir.

- Tüm protokoller aynı anda kapatılamaz.

Her kayıt numarası için protokol yapılandırması

`msh> snmp “number” active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

- Erişim ayarları protokolünü değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanın. Ancak, yukarıdaki komutu kullanarak bir protokolü devre dışı bıraktıysanız buradan etkinleştirmenin bir yararı olmaz.

Erişim yapılandırması

`msh> snmp “number” {ipv4|ipv6|ipx} “address”`

- Kullanılan protokole göre bir ana makine adresi yapılandırabilirsiniz.

- Ağ arayüz kartı, yalnızca IPv4, IPv6 ve IPX adreslerinden, erişim tipi "salt okunur" veya "oku-yaz" olan ana makinelerden gelen talapleri kabul eder. Ağ arayüz kartının, belirli bir tipte erişim gerektirmeden herhangi bir ana makineden gelen talepleri kabul etmesini sağlamak için "0" girin.

- "trap" erişim tipinde bilgi verecek bir ana makine adresi girin.

- IPv4 veya IPv6 öğesini belirlemek için boşluğun ardından "ipv4" veya "ipv6" ve ardınan IPv4 ya da IPv6 adresini girin.

- IPX/SPX'i belirlemek için boşluğun ardından "ipx" ve ondalık işaretini takiben IPX adesi ve ağ arayüz kartının MAC adresini girin.

sysLocation yapılandırması

`msh> snmp location`

sysLocation öğesinin silinmesi

`msh> snmp clear location`

sysContact ayarı

`msh> snmp contact`

sysContact öğesinin silinmesi

`msh> snmp clear contact`

SNMP v1v2 fonksiyonu yapılandırması

`msh> snmp v1v2 {on|off}`

- Etkinleştirmek için "on", devre dışı bırakmak için "off" öğesini belirtin.

SNMP v3 fonksiyonu yapılandırması

`msh> snmp v3 {on|off}`

- Etkinleştirmek için "on", devre dışı bırakmak için "off" öğesini belirtin.

SNMP TRAP yapılandırması

`msh> snmp trap{v1|v2|v3} {on|off}`

- Etkinleştirmek için "on", devre dışı bırakmak için "off" öğesini belirtin.

Uzaktan Yapılandırma Kimlik Doğrulama yapılandırması

`msh> snmp remote {on|off}`

- SNMP v1v2 ayarını etkinleştirmek için "on", devre dışı bırakmak için "off" öğesini belirtin.

SNMP v3 TRAP yapılandırma ekranı

`msh> snmp v3trap`

`msh> snmp v3trap [1-5]`

- 1 ile 5 arasında bir sayı girilirse, ayarlar yalnızca bu numara için görüntülenir.

SNMP v3 TRAP için gönderim adresi yapılandırılıyor

`msh> snmp v3trap [1-5] {ipv4|ipv6|ipx} “address”`

SNMP v3 TRAP için bir gönderim protokolü yapılandırılıyor

`msh> snmp v3trap [1-5] active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

SNMP v3 TRAP için bir kullanıcı hesabı yapılandırılıyor

`msh> snmp v3trap [1-5] account “account_name”`

- 32 adede kadar alfanümerik karakter kullanarak bir hesap adı girin.

Bir SNMP v3 TRAP kullanıcı hesabının silinmesi

`msh> snmp v3trap [1-5] clear account`

Bir SNMP v3 şifreleme algoritmasının yapılandırılması

`msh> snmp v3auth {md5|sha1}`

SNMP v3 şifrelemesinin yapılandırılması

`msh> snmp v3priv {auto|on}`

- Otomatik şifreleme yapılandırmasını "auto" olarak belirleyin.

- "on" öğesini seçerseniz düz metin iletişimi imkansız hale gelir - yalnızca şifrelenmiş iletişim mümkündür.

- "Şifrelenmiş İletişim" makinede şifrelenmiş parola belirlendiği anlamına gelir.