| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ağ programını kullanırken

Makine bir ağa bağlandıysa, makineyi ayarlarken veya ayarları değiştirirken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

Daha fazla bilgi için, ScanRouter dağıtım yazılımı ve DeskTopBinder'a ilişkin kullanım talimatları ve Yardım kısımlarına bakın.

Bir ağ ortamına bir dial-up yönlendirici bağlandığında

Bağlanacak dağıtım sunucusunun ayarları ScanRouter dağıtım yazılımı, Auto Document Link veya DeskTopBinder ile makine için uygun şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, ScanRouter dağıtım yazılımı yönetim programının G/Ç ayarlarını kullanarak bağlı cihazların ayarını yapın.

Ağ ortamı değişirse, makineyi, istemci bilgisayarların yönetim programını, Auto Document Link ve DeskTopBinder'ı kullanarak dağıtım sunucusu için gerekli değişiklikleri yapın. Ayrıca, ScanRouter iletim yazılımı yönetim programının G/Ç ayarlarını kullanarak bağlı cihazlar için doğru bilgileri ayarlayın.

- Makine, bir dial-up yönlendirici ile iletim sunucusuna bağlanacak şekilde ayarlanmış ise, dağıtım sunucusuna her bağlantı yapıldığında yönlendirici numara çevirecek ve çevrim içi olacaktır. Telefon ücretine bunlar eklenebilir.

Dial-up erişimi kullanan bir bilgisayara bağlandığında

- ScanRouter dağıtım yazılımını dial-up erişimi kullanan bir bilgisayara kurmayın.

- ScanRouter dağıtım yazılımı, DeskTopBinder, Auto Document Link veya TWAIN sürücüyü dial-up erişimi olan bir bilgisayarda kullanırken, ayarlara bağlı olarak iletim sunucusu ve diğer ekipmanlara bağlantı sırasında bir dial-up bağlantısı yapılabilir. Bilgisayar Internet'e otomatik bağlanacak şekilde ayarlanmış ise, onay iletişim kutusu görünecek ve farkında olmadan telefon ücretiniz artacaktır. Gereksiz bağlantıları önlemek için, bir bağlantı yapılmadan önce onay iletişim kutusu görünecek şekilde bilgisayarın ayarlanması gerekir. Yukarıda listelenen yazılımı kullanırken gereksiz bağlantılar yapmayın.