| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Önsöz 3-1. İlk Ekran

- Ayarları çevrimiçi modda yaptığınızda, makine çevrimdışı moda geçer. Ayarı tamamladıktan sonra, makine otomatik olarak çevrimiçi moda geçer.

- Makine çevrimdışıyken bir ayarlama yaptığınızda, daha sonra da çevrimdışı kalacaktır.

- Görüntülenen işlev öğeleri, seçiçi tuşlar olarak kullanılır. Bir öğeyi, üstüne hafifçe basarak seçebilir ve belirtebilirsiniz.

- Kontrol panelinde bir öğe seçtiğinizde veya belirttiğinizde, bu öğe vurgulanır.

- Soluk tuşlar (örneğin,) kullanılamaz.

1. İşlem durumu veya mesajlar

   Mevcut makine durumunu, `"Hazır"`, `"Çevrimdışı"` ve `"Yazdırıyor..."` şeklinde gösterir. Yazdırma işi hakkındaki bilgiler (kullanıcı no ve doküman adı) bu bölümde görünür.

2. [Çevrimiçi] / [Çevrimdışı]

   Makineyi çevrimiçi ve çevrimdışı arasında geçiş yapmak için basın.

   Makine çevrimiçiyken bilgisayardan veri alabilir.

   Makine çevrimdışıyken bilgisayardan veri alamaz.

3. Form Besleme

   Makinenin giriş arabelliğinde bırakılan tüm verileri yazdırmak için basın.

   - Makine çevrimiçiyken durum sönük görünür.

   - Bu işlev yalnızca RPCS yazıcı dili ile mevcuttur.

4. İş Sıfırlama

   Mevcut yazdırma işini iptal etmek için basın.

   Makine çevrimdışıyken ve Hexa Aktarma seçiliyken basarsanız Hexa Aktarma iptal edilir.

5. İşleri Yazdır

   Bir bilgisayardan gönderilen yazdırma işlerini görüntülemek için basın.

6. Hata Günlüğü

   Bir bilgisayardan gönderilen yazdırma işlerinin hata günlüklerini görüntülemek için basın.

7. Kuyr. Bekletilen İş Listesi

   Kuyrukta bekletilen işleri görüntülemek için basın.

8. Kağıt Kaseti Durumu göstergeleri

   Kağıt kaseti ayarları görünür.

- Güç açıldığında fotokopi ekranı gösterilir. Bu varsayılan bir ayardır. Bu başlangıç ayarı değiştirilebilir. Ayrıntılar için Bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.