| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ethernet

Bu bölüm, bir Ethernet bağlantısıyla dosyaları göndermek için gerekli ayarları listeler.

Ayarların nasıl belirleneceği hakkında ayrıntılar için bkz. "Arayüz Ayarları" ve "Dosya Aktarımı".

Menü | Kullanıcı Aracı | Ayar Gereksinimleri
--- | --- | ---
Arayüz Ayarları/Ağ | Makine IPv4 Adresi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv4 Ağ Geçidi Adresi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | Makine IPv6 Adresi | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv6 Ağ Geçidi Adresi | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv6 Statless Adres Otokonfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DDNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPsec | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etki Alanı Adı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | WINS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etkin Protokol | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | Ethernet Hızı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IEEE 802.1X Ethernet için Kimlik Doğrulama | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | LAN Tipi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | SNMPv3 İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | SSL / TLS İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Ana Bilgisayar Adı | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Varsayılan Kul. Adı / Parola (Gönder) | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Tarayıcı Tekrar Gönderme Süresi | İhtiyaca göre
Dosya Aktarımı | Tarayıcı Tekrar Gönderme Sayısı | İhtiyaca göre

- Etkin Protokol ayarı için kullanmak istediğiniz protokolün [Aktif] olarak ayarlandığından emin olun.

- Kablosuz LAN arayüz kartı takılı olduğunda [LAN Tipi] görüntülenir. Hem Ethernet hem de kablosuz LAN bağlanmışsa, seçilen arayüz öncelikli olur.

- Arayüz Ayarları

- Dosya Aktarımı