| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İki Taraflı Yazdırma

Alınan bir dokümanı bir sayfanın iki tarafına yazdırabilirsiniz.

- Bu işlevi kullanmak için, alınan dokümanın bütün sayfaları aynı boyutta olmalıdır-gönderen tarafı gerekirse önceden bu konuda bilgilendirin. Ayrıca makinede, gönderen tarafından gönderilen kağıtla aynı boyutta kağıt ayarlanmalıdır. İki Taraflı Yazdırmada, bu makine şu boyutlarda kağıdı alır: A3, B4 JIS (Japon Sanayi Standardı), A4, B5 JIS, A5 (11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11). Aşağıdaki tablo bu makineyle alım yapılırken elde edilecek sonuçları gösterir.

- Bu işlev yalnızca tüm sayfalar aynı genişlikte olduğunda ve hafızaya alındığında çalışır.

- Bu işlev, İki Orijinali Birleştir işlevi ile birlikte kullanılamaz.

- Faks Özellikleri menüsündeki İki Taraflı Yazdırma seçeneğini kullanarak bu işlevi açabilir veya kapatabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Faks Özellikleri".

- Çıktılar, gönderenin orijinalleri yerleştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- Bu yolla yalnızca seçili gönderenlerden gelen dokümanların yazdırılmasını seçebilirsiniz.

- Aynı boyuttaki kayıtlı dokümanlar aynı kağıda yazdırılır. Bu yazdırma seçeneği için bazı kayıtlı dokümanları kullanmak mümkün olmayabilir.

- Alım Ayarları

İlgili konular

180 derece döndürerek yazdırma