| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünü kurmak (TCP/IP)

1. Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

2. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

   Kurulum başlar.

3. Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

   Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

4. [PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

5. Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

   Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

6. Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seçiniz] iletişim kutusundan seçin.

   Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

7. [Sonra >] öğesine tıklayın.

8. Kullanmak istediğiniz makinenin modelini seçin.

   Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

9. Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adını çift tıklatın.

   [Yorum], [Sürücü] ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

10. [Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

11. [SmartDeviceMonitor] ve daha sonra [OK]'ye tıklayın.

12. [TCP/IP] öğesine tıklayın ve ardından [Ara] öğesine tıklayın.

    TCP/IP kullanan yazıcıların listesi görünür.

13. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

    Yalnızca bilgisayardan yapılan yayına yanıt veren yazıcılar görünür. Burada listelenmemiş bir makineyi kullanmak için, [Adres Belirt] öğesine tıklayın ve ardından makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

14. Seçilen yazıcının portunun [Port]'ta gösterildiğini kontrol edin.

15. Gerekirse kullanıcı kodu belirleyin.

    En fazla 8 sayısal karakter girilebilir. Alfabetik karakterler veya semboller girilemez.

16. Yazıcıyı varsayılan olarak yapılandırmak için [Varsayılan Yazıcı] kontrol kutusunu seçin.

17. [Devam] öğesine tıklayın.

    Kurulum başlar.

18. Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Sonlandır] öğesine tıklayın.

- Bir kullanıcı kodu tanımlamak, SmartDeviceMonitor for Admin kullanıcısına her kullanıcının yazdırdığı sayfa sayısı hakkındaki istatistikleri görüntüleme ve kontrol etme imkanı verir. Ayrıntılar için, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.

- Otomatik Kur işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Böyle bir durumda, CD-ROM kök dizininde bulunan "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.