| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İsteğe Bağlı Konfigürasyon Gerektiren İşlevler

Kimi işlevler için özel makine konfigürasyonu ve aşağıdaki gibi fazladan seçenekler gerekmektedir:

Tip 1 ve 2

İşlev | Seçenek
--- | ---
Yığın | Oto Doküman Besleyici (ADF)
SADF | Oto Doküman Besleyici (ADF)
Karma Boyutlar | Oto Doküman Besleyici (ADF)
Ayırarak Harmanlama | Ayırarak harmanlama tepsisi
İstifle | Sonlandırıcı SR3010, Sonlandırıcı SR790, veya Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000
Zımba | Sonlandırıcı SR3010, Sonlandırıcı SR790, veya Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000
Zımba (Ortadan) | Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000
Delgeç | Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 ve delgeç birimi

Tip 3 ve 4

İşlev | Seçenek
--- | ---
Yığın | Oto Doküman Besleyici (ADF)
SADF | Oto Doküman Besleyici (ADF)
Karma Boyutlar | Oto Doküman Besleyici (ADF)
Ayırarak Harmanlama | Ayırarak harmanlama tepsisi
İstifle | Sonlandırıcı SR790, Sonlandırıcı SR3030, veya Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020
Zımba | Sonlandırıcı SR790, Sonlandırıcı SR3030, veya Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020
Zımba (Ortadan) | Kitapçık Sonlandırıcı SR3020
Delgeç | Sonlandırıcı SR3030 veya Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 ve delgeç birimi

- Sonlandırıcıyı bağlamak için ya köprü birimi ve kağıt kaseti birimi (birlikte), veya Yüksek Kapasiteli Kaset (LCT) kurulu olmalıdır.

- Kullanıyor olduğunuz modele göre, bazı seçenekler standart olarak sağlanmış olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Makine Hakkında.