KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kenar Boşluğu Ayarı

Orijinalleri ciltleme kenar boşluğu bırakarak kopyalar.

[Düzenle / Renkli] tuşuna basın.

[Ken. Boş Ayarı] seçildiğinden emin olun. [Ken. Boş. Ayarı] seçilmemişse, [Ken. Boş. Ayarı] öğesine basın.

[Ken. Boş Ayarı] seçildiğinden emin olun. [Ken. Boş. Ayarı] seçilmemişse, [Ken. Boş. Ayarı] öğesine basın.

Arka taraftaki sayfalar için bir ciltleme kenar boşluğu ayarlayın. Daha sonra [OK] öğesine basın.

Arka taraftaki sayfalar için kenar boşluğu belirtmeniz gerekmiyorsa, [OK] öğesine basın.

- Girilen değeri değiştirmek için [], [], [] veya [] öğesine basın ya da [Temizle] öğesine basın ve yeni bir değer belirtin.

- Üst veya alt konumu belirlemek için [] ve [] öğesine basın. Sol veya sağ konumu belirlemek için [] ve [] öğesine basın.

- Ciltleme kenar boşluğunu, 1 mm (0,1 inç)'lik dilimler halinde 30 mm (1;2 inç)'e kadar ayarlayabilirsiniz.

- Sayfanın arka tarafındaki kenar boşluğu, 1 Taraflı 2 Taraflı veya 2 Tarafı Birleştir seçildiğinde geçerlidir.

- Kullanıcı Araçları bölümünde Düzenle altında Kenar Boşluğu Ayarı için ayarları değiştirebilirsiniz. Düzenle hakkında ayrıntılar için, bkz., "Düzenle".

- Çok geniş bir ciltleme boşluğu ayarlarsanız görüntünün bir kısmı kopyalanmayabilir.

- Kombine modunda kopyalama yaparken, ciltleme boşluğu birleştirme tamamlandıktan sonra kopyalara eklenir.

- 2 Taraflı 1 Taraflı seçildiğinde, orijinalin ön ve arka sayfaları için citleme kenar boşluğunu belirleyin.

- Düzenle