KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Dosyaların Dağıtımına ilişkin Temel Prosedür

Bu bölümde, ağ dağıtım tarayıcısı kullanılarak tarama dosyalarının dağıtımı için temel prosedür açıklanmaktadır.

- Dağıtım sunucusunda kurulu olan ScanRouter dağıtım yazılımı kullanarak hedefleri ve gönderenleri önceden kaydetmelisiniz.

Önceki ayarlardan herhangi birinin kalmamasına dikkat edin.

Daha önceki bir ayarın kalması durumunda, [Sil Modları] tuşuna basın.

E-posta ya da Klasöre Tara ekranı görünürse, ağ dağıtım tarayıcı ekranına geçiş yapın.

Ayrıntılar için bkz. "Ağ Dağıtım Tarayıcısı Ekranına Geçiş".

Orijinalleri yerleştirin.

Gerekirse, çözünürlük ve tarama boyutu gibi tarayıcı ayarları belirtmek için [Tarama Ayarları] tuşuna basın.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "Çeşitli Tarama Ayarları".

Gerekirse, tarayıcı yoğunluğunu belirtin.

Ayrıntılar için bkz. "Görüntü Yoğunluğunun Ayarlanması".

Gerekirse, orijinal yönlendirme gibi ayarları belirlemek üzere [Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

Ayrıntılar için bkz. "Orijinal Besleme Tipi Ayarı".

Hedefi belirtin.

Birden çok hedef belirtebilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. "Dağıtım Hedeflerini Belirleme".

Gerekirse, e-posta konusunu girmek için [Konu] tuşuna basın.

Ayrıntılar için bkz. "Dağıtım Sunucusu Üzerinden İletilecek E-postanın Konusunu Girme".

Gerekirse, göndereni belirtmek için [Gönderen Adı] tuşuna basın.

Ayrıntılar için bkz. "Göndereni Belirleme".

[Başlat] tuşuna basın.

Toplu işleri tarıyorsanız, sonraki orijinalleri yerleştirin.

- Ağ dağıtımı tarayıcısı ekranındaki [Manuel Giriş] tuşuna basarak, dağıtım sunucusunun ağı üzerinden bir dosyayı e-postayla gönderebilirsiniz. E-posta adresini doğrudan girmeye ilişkin ayrıntılar için, bkz. "E-posta Adresinin Manuel Girilmesi".

- Bir hedeften daha fazlasını seçtiyseniz, hedeflerin üzerinde gezinmek için hedef alanının yanındaki [] veya [] tuşuna basın.

- Seçilen bir hedefi iptal etmek için, hedef alanındaki hedefi görüntüleyin ve ardından [Sil/Durdur] tuşuna basın. Adres defterinden seçilen bir hedefi seçili hedefe tekrar basarak iptal edebilirsiniz.

- Dağıtım sunucusu üzerinden e-postayla gönderirken, Mesaj Okundu Bildirimi işlevini kullanabilirsiniz. Adım 9'da seçilen gönderene, alıcının e-postayı okuduğuna dair bir e-posta gönderilir. Bu ayarları belirlemek için, [Alındı Bildirimi] işlevine basın.

- Alındı Bildirimi işlevini kullanmak için, SMTP yoluyla e-posta göndermeye ilişkin ScanRouter dağıtım yazılımı ayarlarını belirlemelisiniz. Bu ayarı belirlemeye ilişkin ayrıntılar için, ScanRouter dağıtım yazılımı kılavuzuna bakınız. Ancak, hedefte kullanılan e-posta yazılımı, Mesaj Okundu Bildirimi (MDN) işlevini desteklemediği takdirde, e-postanın açıldığına dair e-posta bildirimi gönderilmeyebilir.

- Gönderenin e-posta adresini ScanRouter dağıtım yazılımı kullanarak önceden kaydedin.

- [Mod.Kont.Et] tuşuna [Başlat] tuşuna basmadan önce bastığınız takdirde, başlangıç tarayıcı ekranı Modları Kontrol Et ekranına geçecektir. Hedefler gibi ayarları kontrol etmek üzere Modları Kontrol Et ekranını kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Modları Kontrol Et".

- [Ön İzleme] tuşuna basıp, [Ön İzleme] seçiliyken, taramaya başlarsanız, Ön İzleme ekranı görüntülenir. Ayrıntılar için, bkz. "Ön İzleme".

- Taramayı iptal etmek üzere, [Sil/Durdur] tuşuna basın.

- Bir dosyayı kaydedebilir aynı zamanda dağıtımını yapabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Eş zamanlı Kayıt ve Dağıtım".

- Bir e-posta gönderildikten sonra, hedef, gönderen ve konu alanları otomatik olarak temizlenir. Bu alanlardaki bilgiyi saklamak istediğiniz takdirde, yerel satıcınız ile irtibata geçin.

- Ağ Dağıtım Tarayıcısı Ekranına Geçiş

- Çeşitli Tarama Ayarları

- Görüntü yoğunluğunun ayarlanması

- Orijinal Besleme Tipinin Ayarlanması

- Dağıtım Hedeflerinin Belirlenmesi

- Dağıtım Sunucusu Üzerinden İletilecek E-postanın Konusunun Girilmesi

- Gönderenin Belirlenmesi

- Bir E-posta Adresinin Manuel Olarak Girilmesi

- Modları kontrol et

- Önizleme

- Eşzamanlı Kaydetme ve Dağıtım