| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir Özel Gönderene ait Başlangıç Kurulumunu Programlama

Bu bölüm bir Özel Gönderene ait Başlangıç Kurulumunun nasıl programlanacağını tanımlamaktadır.

Bir Özel Gönderene ait "Başlangıç Kurulumu" öğesini programlayınız. Ayrıca, Bypass Tepsisi Kağıt Boyutunu belirleyiniz.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Alım Ayarları] öğesine basınız.

3. [Özel Göndereni Programla] öğesine basınız.

4. [Başlangıç Kurulumu] öğesine basınız.

5. Programlamak istediğiniz işlevi seçiniz.

6. Yetkili Alım ve Özel Alım İşlevini programlamak üzere, [Yetkili Alım] veya [Özel Alım İşlevi] öğesine basınız.

7. [AÇIK] veya [KAPALI] öğesine basınız ve ardından [OK] tuşuna basınız.

   Tasvir, örnek olarak "Yetkili Alım" ekranını göstermektedir.

8. Bypass Tepsisi Kağıt Boyutunu programlamak üzere, [Bypass Tepsisi Kağıt Boyutu] öğesine basınız.

   Boyutu [Otomatik Tespit], [Normal Boyut], veya [Özel Boyut] seçenekleri arasından seçebilirsiniz.

   [Otomatik Tespit] öğesini seçerseniz, 9 ve 14. adımlara ilerleyiniz.

   [Normal Boyut] seçerseniz, 9, 10 ve 14. adıma ilerleyiniz.

   [Özel Boyut] seçerseniz, 9 ile 11 ve 14. adımlara ilerleyiniz.

9. Programlamak istediğiniz boyutu seçiniz.

   [Normal Boyut] seçerseniz, görüntülenen bir kağıt boyutu seçiniz ve ardından 14. adıma ilerleyiniz.

   [Özel Boyut] seçerseniz, 11. adıma ilerleyiniz.

10. Gösterilen boyutlardan programlamak istediğiniz boyutu seçiniz.

11. [Dikey] seçiminin yapıldığından emin olunuz.

12. Sayı tuşlarını kullanarak kağıdın dikey boyutunu giriniz ve ardından [] tuşuna basınız.

    90 mm (3.54") ila 305 mm (12.0") aralığında dikey bir boyut belirleyiniz.

    [mm] veya [inç] öğesine her bastığınızda, birimler “mm” ve “inç” arasında değişir.

    [mm] veya [inç] boyutlarına basarak birimleri değiştirmeniz ve bir uzunluk girmeniz halinde, otomatik olarak dönüştürülür (kesirli kısım yuvarlanır).

13. Sayı tuşlarını kullanarak kağıdın yatay boyutunu giriniz ve ardından [] tuşuna basınız.

    148 mm (5.83") ila 600 mm (23.62") aralığından yatay bir boyut belirleyiniz.

    [mm] veya [inç] öğesine her bastığınızda, birimler “mm” ve “inç” arasında değişir.

    [mm] veya [inç] boyutlarına basarak birimleri değiştirmeniz ve bir uzunluk girmeniz halinde, otomatik olarak dönüştürülür (kesirli kısım yuvarlanır).

14. [OK] seçeneğine basın.

15. [Çıkış] tuşuna basın.

16. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- [Otomatik Tespit] öğesini seçiniz, makine kağıt boyutunu otomatik olarak tanır.