KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ethernet Arayüzüne Bağlantı

Bu bölüm, Ethernet arayüz kablosunun Ethernet arayüzüne nasıl bağlanacağını açıklar.

- Ana güç düğmesi açıksa, kapatın.

- Aşağıdaki Ethernet kablolarını kullanınız.

  - Korumasız Bükümlü Kablo Çifti (UTP) veya Korumalı Bükümlü Kablo Çifti (STP) ve Kategori tipi 5 veya daha üstü

Ethernet arayüz kablosu için Ferrit çekirdeği makine ile birlikte tedarik edilmektedir. Kablonun makineye bağlı ucundan yaklaşık 5 cm (2,1 inç) (1) civarında bir düğüm yapın. Ardından ferrit çekirdeği bağlayın.

Makinenin ana güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ethernet arayüz kablosunu 10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktasına bağlayın.

Ethernet arayüz kablosunun diğer ucunu hub gibi bir ağ bağlantı cihazına bağlayın.

Makinenin ana güç düğmesini açın.

1. Gösterge (sarı)

   100BASE-TX çalışırken LED sarı yanar. 10BASE-T çalışırken kapanır.

2. Gösterge (yeşil)

   10BASE-T çalışırken LED yeşil yanar. 100BASE-TX çalışırken kapanır.

- Ana güç düğmesinin nasıl açılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- Yazıcı sürücüsünün kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı Referansı.