| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Klasöre Tara İşleviyle Gönderime ilişkin Hazırlık

Klasöre Tara işleviyle taranmış dosyaları göndermek için, öncelikle aşağıdakileri yapmanız gerekmektedir:

- Makinenin ağa doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

- [Sistem Ayarları] içindeki ağ ayarlarını yapılandırın

- [Tarayıcı Özellikleri] içindeki gerekli ayarları yapılandırın.

- Gerekirse, önceden ağdaki paylaşımlı klasörleri, FTP sunucusunu ve Netware sunucusunu yapılandırın.

- Dosyalar sadece TCP/IP ortamları üzerinde NetBIOS'taki SMB yoluyla gönderilebilir. Dosyalar NetBEUI ortamlarındaki SMB ile gönderilemezler.

- Kontrol panelinden, Web Image Monitor işlevinden veya Telnet'ten vb. SMB veya FTP devre dışı bırakılmış bile olsa Klasöre Tara işlevi kullanılabilir.

İlgili konular

Makinenin ağa düzgün olarak bağlandığını kontrol etme
[Sistem Ayarları] üzerinde ağ ayarlarını yapılandırma
[Tarayıcı Özellikleri] içindeki gerekli ayarları yapılandırma