KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kablosuz LAN Arayüzü Bağlantısı

Bu bölüm kablosuz LAN arayüzüne nasıl bağlanacağını açıklar.

- Bu makinenin IPv4 adresi ve alt ağ maskesi veya IPv6 adres ayarlarını kontrol edin.

- Makinenin kontrol panelinden IPv4 adresinin ve alt ağ maskesinin nasıl ayarlanacağı hakkında ayrıntılar için, bkz. "Arayüz Ayarları".

- Bu makineyi kablosuz bir LAN arayüzü ile kullanmadan önce [LAN tipi] seçeneğinden [Kablosuz LAN] seçmeniz gerekir.

- Arayüz Ayarları

İlgili konular

Kurulum Prosedürü
Sinyalin Kontrol Edilmesi