| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kalın Kağıt

Bu bölümde, kalın kağıtla ilgili çeşitli ayrıntılar ve tavsiyeler sunulmaktadır.

Kağıt kaseti 1 ve 3'e veya bypass tepsisine 170 - 256 g/m2 (45 - 68) kalın kağıt yüklerken, kağıt sıkışmasını ve görüntü kalitesinde kayıp yaşanmasını önlemek için aşağıdaki önerileri izleyin.

- Tüm kağıtları sıcaklığın 20 - 25°C (68 - 77°F), nem oranının ise %30 - 65 olduğu aynı yerde, örneğin bir odada saklayın.

- Kalın kağıt yüklerken, en az 20 sayfa yükleyin. Ayrıca, yan parmaklıkların kağıt istifiyle aynı seviyeye geldiğinden emin olun.

- Kağıdı yüklemeden önce tüm kıvrıklıkları düzleştirin.

- Kalın kuşe kağıtlara yazdırırken kağıt sıkışması veya yanlış beslenme meydana gelebilir. Bu gibi sorunları önlemek için, kuşe kağıtları yüklemeden önce iyice havalandırdığınızdan emin olun. Kağıtlar havalandırıldıktan sonra yine sıkışmaya ve birlikte beslenmeye devam ederse, bunları bypass tepsisinden birer birer besleyin.

- Kağıt kaseti 1 ve 3'e kalın kağıt yerleştirirken, kağıt yönünü aşağıdaki şemada gösterildiği gibi grenine göre ayarlayın.

  1: Kağıt greni yönü

  2: 1 ila 3 arasındaki kağıt kasetlerine kalın kağıt yerleştirme yönü

- Bypass tepsisine kalın kağıt yüklerken, kağıt yönünü aşıdaki şemada gösterildiği gibi grenine göre ayarlayın.

  1: Kağıt greni yönü

  2: Kalın kağıdı bypass tepsisine yükleme yönü

- Kalın kağıt yukarıda belirtildiği gibi yüklense bile, kağıt türüne bağlı olarak normal işlemler yapılamayabilir ve normal baskı kalitesi elde edilemeyebilir.

- Çıktılarda, belirgin dikey buruşukluklar oluşabilir.

- Çıktılar belirgin ölçüde kırışabilir. Katlanmış veya kırışık çıktıları düzleştirin.