| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Windows Vista

Bu bölüm Windows Vista altındaki prosedürü açıklamaktadır.

1. [Başlat] menüsü üzerinde, [Denetim Masası]'na tıklayın.

2. [Donanımlar ve Ses]'e tıklayın.

3. [Yazıcılar]'a tıklayın.

4. [Yazıcı Ekle]'ye tıklayın.

5. Yazıcı Ekle Sihirbazındaki talimatları izleyin.

   Eğer yazıcı sürücüsü bir CD-ROM üzerinde ise, sürücünün yeri \DRIVERS\(RPCS, PCL6, or PCL5E)\XP_VISTA\(dil)\DISK1 dir. Kurucu başlatılırsa, çıkmak için [İptal]'e basın.

6. Bir bağlantı noktası belirleyin.

- Uygun bağlantı noktaları, Windows işletim sisteminize göre ya da arayüzünüzün tipine göre değişebilir. Ayrıntılar için , bkz., "Makineyi Hazırlama", Yazıcı Referansı.