| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Terminoloji

Bu bölümde IP-Faks ile ilgili kullanışlı bir terminoloji sunulmaktadır.

H.323

Yerel ağ ya da İnternet üzerinden birebir iletişim yoluyla dosya gönderen ve alan bir çoklu ortam iletişim protokolü.

SIP

VoIP (ses bilgisini IP paketlerine dönüştürür) kullanan ve oluşturma, değiştirme, bir ya da iki katılımcılı oturumları kapatma gibi işlevlerle donatılan İnternet telefonu için kullanılan bir iletişim kontrol protokolü.

Gatekeeper (VoIP gatekeeper)

Bir gatekeeper, IP ağına bağlanan cihazları yönetir, rumuz telefon numaralarını IP adreslerine dönüştürür ve kimlik doğrulama işlevlerini gerçekleştirir. Bir gatekeeper ek olarak bandı (iletim hızı ataması) ve erişim kontrolünü de idare eder.

SIP sunucusu

Bir SIP sunucusu IP ağına bağlanan cihazlar arasında iletişim taleplerine aracılık eder ve aşağıdaki üç işleve sahip sunuculardan oluşur:

- Proxy sunucusu: SIP taleplerini alır ve onları talep eden adına iletir.

- Kayıt sunucusu: IP ağı içerisindeki bir cihazın adresi hakkında bilgi alır ve bu bilgileri veritabanına kaydeder.

- Yeniden yönlendirme sunucusu: Hedef adresi sorgulamak için kullanılır.

Ağ geçidi (VoIP ağ geçidi)

Ağ geçidi telefon ağıyla IP ağını bağlar, bu farklı ağları bağlamak için protokol dönüştürme gibi işlevleri vardır. Ayrıca iletişim cihazlarını (telefonlar, fakslar, vb.) yerel ağa ya da başka bir ağa bağlar.