| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Arayüzlere Bağlanma

Bu bölüm, makine arayüzünün nasıl belirleneceğini ve makinenin ağ ortamına göre nasıl bağlanacağını açıklamaktadır.

| RF parazitini engellemek için ferrit çekirdeği olan bir ağ arayüz kablosu kullanılmalıdır.

1. IEEE 1284 bağlantı noktası (isteğe bağlı)

   IEEE 1284 arayüz kablosunun bağlanması için bağlantı noktası.

2. USB2.0 bağlantı noktası

   USB 2.0 arayüz kablosunu bağlamak için bağlantı noktası.

3. 10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktası

   10BASE-TX veya 100BASE-T kablosunun bağlanması için bağlantı noktası.

4. USB Ana Makine Arayüzü

   USB arayüzü kablosu bağlantı noktası. Bu bağlantı noktasını kullanarak makineye bir dijital kamera veya benzeri bir aygıt bağlayın.

5. Kablosuz LAN bağlantı noktası (isteğe bağlı)

   Kablosuz LAN bağlantı noktası.

6. Gigabit Ethernet bağlantı noktası(isteğe bağlı)

   1000BASE-T, 100BASE-TX veya 10BASE-T kablosu bağlantı noktası.

- Bu iki seçeneği aynı zamanda kuramazsınız: IEEE 1284 arayüz kartı, kablosuz LAN kartı.

İlgili konular

Ethernet Arayüzüne Bağlantı
Gigabit Ethernet Arayüzü Bağlantısı
USB Arayüzüne Bağlantı
IEEE 1284 Arayüzüne Bağlantı
Kablosuz LAN Arayüzü Bağlantısı