| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir hedefi doğrudan girme

Bu bölümde bir hedefin manüel olarak nasıl girileceği açıklanır.

1. [Hedef Belirt] sekmesine tıklayın.

   [Hedef Belirt] sekmesi görünür.

2. [Tip:] açılır menüsünden faks türünü seçin.

   Standart faks veya IP-Faks ile göndermek için [Faks] seçeneğini seçin. İnternet Faksı ile göndermek için [E-posta] öğesini seçin.

   Faks türünü seçtikten sonra seçilen türe karşılık gelen öğeler görünür.

3. Hedefi belirtin.

   Seçilen faks türüne bağlı olarak hedefi aşağıdaki gibi belirtin:

   - [Faks]: seçerseniz faks numarasını girin. IP-Faks ile göndermek için IP-Faks hedefini girin.

   - [E-posta]: seçerseniz e-posta adresini girin.

   Faks numarasında bir duraklama girmek için [Durakl.] seçeneğine tıklayın. 2. adımda [E-posta] seçerseniz [Duraklama] kullanılamaz.

4. Faks iletiminin türüne göre ayarları belirleyin.

   2. adımda seçilen faks iletimi türüne göre ayarları aşağıdaki şekilde belirleyin:

   - [Faks] seçerseniz [Hat:] listesinden bir hat veya protokol seçin.

   - [E-posta] seçtiğinizde SMTP sunucusunu atlamak isterseniz [SMTP sunucusu kullanmayın] onay kutusunu seçin.

5. [Hedef gibi Ayarla] öğesine tıklayın.

   Girilen hedef eklenir ve [Hedef Listesi:] kutusunda görünür.

   Yanlışlıkla hedef eklerseniz, yanlış hedefi seçip ardından [Listeden Sil] öğesine tıklayın.

6. Daha çok hedef belirtmek için 2 ila 5. adımları tekrarlayın.

- Hedef belirtmekle ilgili ayrıntılar için, bkz. LAN-Fax Driver Yardım.

- Birden çok hedef belirlerken farklı hatlar seçerseniz doküman, Eşzamanlı Yayın işlevini kullanarak gönderilir. Eşzamanlı Yayın hakkında ayrıntılar için bkz. "Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın".

- Bir hedef için girilebilecek azami rakam sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın

- Azami Değerler