KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Güç Bağlantısı

Bu bölüm, güç kaynağını açıklamaktadır.

| Makineyi, yalnızca bu kılavuzun ön kapağının içinde belirtilen güç kaynağına bağlayın. Güç kablosunu doğrudan duvar prizine bağlayın ve uzatma kablosu kullanmayın.

| Güç kablosuna hasar vermeyin, kırmayın veya bir tadilat yapmayın. Üzerine ağır nesneler koymayın. Gerektiğinden sert çekmeyin veya eğmeyin. Bu eylemler, elektrik şoku veya yangına yol açabilir.

| Güç kablosu hasar görürse (içinin açığa çıkması, bağlantının kesilmesi, vb.), yenisiyle değiştirmek için servis temsilcinizle irtibat kurun. Makineyi hasar görmüş bir güç kablosuyla çalıştırmak elektrik şoku veya yangına yol açabilir.

| Elektrik fişini duvardaki prizden çıkarırken, daima fişten (kablodan değil) çekin.

| Güç kablosunu çıkarırken, fişten çekin. Kabloyu çekmeyin. Bunu yapmak, yangın veya elektrik şokuna yol açacak şekilde kablonun hasarına yol açabilir.

- Fişin duvar prizine sıkıca takıldığından emin olunuz.

- Voltaj, %10'dan daha fazla değişiklik göstermemelidir.

- Duvar prizi makinenin yakınında kurulu olacak ve kolayca erişilebilir olacaktır.