| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Paralel Hafızadan İletim

Bu işlev orijinal taranırken arama yapar.

Standart Hafızadan İletim, orijinali hafızaya kaydeder, ardından hedefi arar. Ancak Paralel Hafızadan İletim, bağlantı durumunu hızlı bir şekilde onaylamanıza olanak tanır. Ek olarak bu işlev, orijinali Anında İletim'den daha hızlı tarar. Aceleniz olup orijinali başka bir amaçla kullanmanız gerektiğinde kullanışlı bir özelliktir.

- Aşağıdaki durumlarda Paralel Hafızadan İletim yerine Standart Hafızadan İletim kullanılır:

  - Hat meşgul olduğunda ve bağlantı sağlanamadığında

  - Daha Sonra Gönder ile

  - Başka bir iletişim devam ederken Hafızadan İletim için bir orijinali sakladığınızda

  - İki ya da daha fazla hedef belirtildiğinde

  - Orijinal şaryo camına yerleştirilip gönderildiğinde

  - Doküman Sunucusu'nda saklanan dokümanları gönderirken

  - Makine [Önizle] tuşu ile önizleme moduna geçirildiğinde.

- Bu işlevi, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri ile (anahtar 07, bit 2) açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Hafızada yeterli boş alan kalmamışsa, kurulan isteğe bağlı ekipmana bağlı olarak Paralel Hafızadan İletim yerine Standart Hafızadan İletim kullanılabilir.

- Bu işlevi kullanırsanız, Bellek Saklama Raporu yazdırılmaz.

- [Sil/Durdur] tuşuna basılırsa, orijinal sıkışırsa ya da hafızada yer kalmazsa Paralel Hafızadan İletim durur. İletişim Sonuç Raporu yazdırılır ve dosyalar silinir.

- Paralel Hafızadan İletim kullanılırken faks başlığına sadece sayfa sayısı yazdırılır, orijinallerin toplam sayısı otomatik olarak yazdırılmaz.

- Parametre Ayarları