KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Belirtilen Alan Tekrarı

Görüntünün belirlenen bir kısmını tekrar tekrar kopyalar.

- Bu işlevi ADF'den kullanamazsınız.

- Eğer Kenar Boşluk Ayarı seçilmişse, ayarı iptal edin.

Tekrar etmek istediğiniz alanı belirlemek için orijinal üzerinde X1, Y1, X2 ve Y2 değerlerini belirlemeniz gerekir. Alan ayarlarını girmeden önce belirlemek istediğiniz alanı ölçün.

1. Orijinali şaryo camına yerleştirin.

X1: 0 - 412 mm (0 - 16,2 inç)

X2: 20 - 432 mm (0,8 - 17,0 inç)

Y1: 0 - 277 mm (0 - 10,8 inç),

Y2: 20 - 297 mm (0,8 - 11,6 inç).

Kopya kağıdı boyutunu ve çoğaltma oranını seçin.

[Düzenle / Renkli] tuşuna basın.

[Görüntü Düzenle] öğesine basın.

[Resim Tekrarı] öğesine basın.

[Belirtilen Alan] tuşuna basın.

[X1] uzunluğunu sayı tuşlarını kullanarak girip ardından [] tuşuna basın.

[Y1] uzunluğunu sayı tuşlarını kullanarak girip ardından [] tuşuna basın.

[X2] uzunluğunu sayı tuşlarını kullanarak girip ardından [] tuşuna basın.

[Y2] uzunluğunu sayı tuşlarını kullanarak girip ardından [] tuşuna basın.

İki kez [OK] öğesine basın.