KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yazdırma Yapılamadığında

Bu bölümde [Yazdır] tuşuna basıldıktan sonra bile yazdırma başlamazsa ne yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Güç kapalıdır. | Kablonun prize ve makineye sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Ana güç düğmesini açın.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Makine "Çevrimdışı" olarak ayarlanmıştır. | [Çevrimiçi]'ne basın.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Nedeni kontrol panelinin ekranında görüntülenir. | Görüntü panelindeki hata mesajını ya da uyarı durumunu kontrol edin ve gereken işlemi yapın.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Arayüz kablosu doğru bir şekilde bağlanmamıştır. | Arayüz kablosunu sağlam bir şekilde bağlayın. Eğer bir bağı varsa onu da güvenli bir şekilde bağlayın. Bkz., "Arayüzlere Bağlanma", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Doğru arayüz kablosu kullanılmamaktadır. | Kullanmanız gereken arayüz kablosunun tipi bilgisayarla alakalıdır. Doğru olanı kullandığınızdan emin olun. Eğer kablo hasarlı veya yıpranmışsa, değiştirin. Bkz., "Arayüzlere Bağlanma", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Arayüz kablosu makine açıldıktan sonra bağlanmıştır. | Arayüz kablosunu makineyi açmadan önce bağlayın.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Makine kablosuz LAN kullanıyorsa, yazdırmanın yapılamaması kablosuz sinyalin zayıf olmasından kaynaklanabilir. | [Arayüz Ayarları] altındaki [Sistem Ayarları] içinde, [Kablosuz LAN]'ı seçin, [Kablosuz LAN Sinyali]'ne basarak sinyal durumunu kontrol edin. Eğer sinyal durumuzayıf ise, makineyi radyo dalgalarının geçtiği bir alana çekin veya parazite yol açabilecek nesneleri kaldırın. (Sinyal durumunu yalnızca kablosuz LAN'ı altyapı modunda kullanırken kontrol edebilirsiniz.)
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Makine kablosuz LAN kullanıyorsa, SSID ayarları yanlıştır. | Makinenin görüntü panelini kullanarak SSID ayarının doğru ayarlandığını kontrol edin. Bkz., "Makinenin Bağlanması", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Makine kablosuz LAN kullanıyorsa, alıcının MAC adresi erişim noktası ile iletişimi engelliyor olabilir. | Altyapı modunda erişim noktası ayarlarını kontrol edin. Erişim noktasına bağlı olarak, istemci erişimi MAC adresi ile sınırlanabilir. Yine erişim noktası ile kablolu istemciler arasında bir iletim sorunu olmadığından emin olun ve giriş noktası ile kablosuz istemciler arasındaki iletimi de kontrol edin.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Kablosuz LAN arayüzü çalışmıyor. | İletişim boyunca turuncu LED'in yandığını ve yeşil LED'in yandığını ya da yanıp söndüğünü onaylayın.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Oturum açma kullanıcı adı, oturum açma parolası ya da sürücü şifreleme anahtarı geçersizdir. | Oturum açma kullanıcı adını, oturum açma parolasını ya da sürücü şifreleme anahtarını kontrol edin.
Yazdırma işlemi başlamıyor. | Gelişmiş Güvenlik işlevi kullanılarak gelişmiş şifreleme ayarlanmıştır. | Gelişmiş Güvenlik işlevinin ayarlarını yöneticiyle kontrol edin.
Veri Girişi göstergesi yanıp sönmüyor ya da aydınlanmıyor. | Veri giriş göstergesi, yazdırma işlemin başlamasından sonra bile yanmıyor ya da yanıp sönmüyorsa, makine verileri almamıştır. | Makine bir bilgisayara bir kablo ile bağlandığında, bilgisayar yazıcı bağlantı noktası ayarlarının doğru olduğunu kontrol edin. Ayrıntılar için bkz., Veri girişi göstergesi yanmadığında ya da yanıp sönmediğinde . Makine bir bilgisayarla ağ bağlantısı kurduğunda, yöneticiyle bağlantıya geçin.
[Liste / Test Yazdır] seçeneği devre dışı. | Mekanik bir hata oluşmuş olabilir. | Servis temsilcinizle bağlantıya geçin.
Yazdırma işlemi, genişletilmiş kablosuz yerel alan ağı Özel modunda kullanıldığında başlamıyor. | Doğru İletişim modu boyutu ayarlanmamıştır. | Ana gücü kapatın ve tekrar açın. Bkz., "Gücün Açılıp/Kapanması", Makine Hakkında. [Arayüz Ayarları] altındaki [Sistem Ayarları] içinde, [Kablosuz LAN]'ı seçin, ardından [İletişim Modu] tuşunu [802.11 Özel Modu]'na ve [Güvenlik Metodu] tuşunu [Kapalı] olarak ayarlayın. Ardından öteki tarafta, [SSID ayarı] ve [Ad-hoc Kanalı]'nı aynı değerlere ayarlayın .

Yazdırma işlemi başlamıyorsa, servis temsilcinizle görüşün.

İlgili konular

Veri girişi göstergesi yanmadığında ya da yanıp sönmediğinde