| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# E-postanın SMTP Alımı

SMTP alımı kullanarak e-posta ile gönderilen bir dokümanı alabilirsiniz.

SMTP alımıyla e-posta, makine tarafından ayarlanan e-posta adresine gönderilir gönderilmez, alınır.

- SMTP alımını etkinleştirmek için DNS sunucusunun MX kaydını kullanarak bu makineyi önceden ayarlayın.

- Alım protokolünü ayarlamak üzere Sistem Ayarları altında Alım Protokol ayarını kullanınız. Bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Alınan e-postayı başka faks makinelerine de yönlendirebilirsiniz.

- "Sistem Ayarları" öğesinde SMTP alımı ayarlanmadığı takdirde DNS sunucusunda SMTP alımı etkinleştirilmiş olsa da SMTP sunucusundan gönderilen e-posta alınmayacak ve makine bir hata raporlayacaktır. Ayrıca SMTP sunucusu, orijinali gönderene de hata bildirim e-postası gönderir.

- E-posta alınırken bir hata olursa, alım iptal edilir, e-posta silinir ve Hata Raporu yazdırılır. Ayrıca SMTP sunucusu, orijinali gönderene de hata bildirim e-postası gönderir.

- Makine e-posta iletirken SMTP sunucusu alınan dokümanları bu makineye yönlendirmeye çalıştığında makine SMTP sunucusuna "meşgul" sinyali ile yanıt verecektir. Bu durumda SMTP sunucusu genellikle ayarlanan zaman aşımına kadar dokümanları yeniden göndermeye çalışır.

İlgili konular

SMTP aracılığıyla alınan e-postayı yönlendirme