| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma

1. Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

2. [Başlat] menüsünden [Ağ] öğesine tıklayın.

   [Ağ] penceresi görünür ve otomatik olarak cihaz araması başlatılır.

3. Yazıcı simgesine sağ tıklayın ve ardından [Kur] öğesine tıklayın.

   [Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görünürse, [Devam] butonuna tıklayın.

   [Yani Donanım Bulundu] iletişim kutusu görünür.

4. [Sürücü yazılımının konumlandır ve kur (Tavsiye edilen)] öğesine tıklayın.

   [Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görünürse, [Devam] butonuna tıklayın.

5. [Çevrimiçi arama yapmayın] öğesine tıklayın.

6. [Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat (gelişmiş)] öğesini tıklayın.

7. Verilen CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.

   [AutoPlay] iletişim kutusu görünürse, [kapat] butonunu tıklayın ve daha sonra adım 8'e geçin.

8. [Gözat...] öğesine tıklayın ve daha sonra yazıcı sürücüsü için bir konum belirtin.

   CD-ROM sürücü harfi D ise, yazıcı sürücüsünün kaynak dosyaları "D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Language)\DISK1" içinde saklanır.

9. [Sonra] öğesine tıklayın.

   [Windows, bu sürücü yazılımının yayımcısını doğrulayamıyor] mesajı görünürse, [Yine de bu sürücü yazılımını kur] öğesini tıklayın.

10. [Kapat] öğesine tıklayın.

    Kurulum başarılıysa, "WSD" portuna bağlı olan yazıcının simgesi [Yazıcılar] penceresine eklenir.

- "WSD"'yi izleyen port adı, rasgele karakter metinleri kullanır. Serbest biçimde değiştirilemez.

- Kurulumu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] düğmesine tıklayın. WSD portunu yeniden kurarken, [Ağ] penceresinde makinenin simgesine sağ-tıklayın ve daha sonra [Kaldır] öğesini tıklayın.