KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# İşlev Tuşlarından Birinin Sağ Tarafındaki bir Gösterge Yandığında

Bir işlev tuşunun sağ tarafındaki göstergelerden biri yandığında, karşılık gelen işlev tuşuna basınız. Ardından, kontrol panelinde görünen talimatları uygulayın.

Kullandığınız işlevle ilgili bir hata oluşursa, kontrol paneli üzerinde beliren mesajı kontrol edin ve sonra söz konusu işlev için “Görüntülenen Mesajlar” bölümüne bakın.

Aşağıdaki tablo göstergenin yanmasına neden olan sorunları açıklar.

Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Dokümanlar ve raporlar yazdırılmıyor. | Kağıt çıkış tepsisi dolu. | Basılmış olan kağıtları tepsiden alın.
Dokümanlar ve raporlar yazdırılmıyor. | Kağıt kalmamış. | Kağıt yükle. Bkz., "Kağıt Yükle", Makine Hakkında.
Bir hata oluştu. | Göstergesi yanan işlev arızalı. | Ekranda gösterilen kod numarasını kaydedin ve servis temsilcinizle irtibat kurun. Bkz., her bölümün “Görüntülenen Mesajlar” kısmı. Diğer işlevleri normal olarak kullanabilirsiniz.
Makine ağa bağlanamıyor. | Bir ağ hatası oluştu. | Görüntülen mesajı kontrol edin ve uygun işlemi yapın. Bkz., her bölümün “Görüntülenen Mesajlar” kısmı. Makinenin ağa doğru bir şekilde bağlı olduğunu ve makinenin doğru ayarlandığını kontrol edin. Ağa bağlanma hakkında ayrıntılar için, bkz. "Makineye Bağlanma", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi. Ağ yöneticisiyle bağlantıya geçin. Sorunu yukarıda açıklandığı gibi çözmeyi denemezine rağmen gösterge hala yanıyorsa, servis temsilcinizle bağlantıya geçin.