KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Otomatik Tekrar Arama

Hat meşgul olduğu için ya da iletim sırasında oluşan bir hata yüzünden faks dokümanı gönderilemezse, hat 5 dakikalık aralıklarla başka bir hatta geçiş yapar ve beş kez tekrar arama denenir.

Dört denemeden sonra tekrar arama yine gerçekleşmezse, makine iletimi iptal eder ve İletişim Sonuç Raporu ya da İletişim Hatası Raporu yazdırılır.

- Hafızda saklanmış çok sayıda dosya varsa, dokümanlar tarandıkları sırayla gönderilmeyebilir.