KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Hatalı Posta Bildirimi

Makine, belirli bir e posta mesajı başarılı bir şekilde alınamadığı zaman göndericiye Hatalı Posta Bildirimini gönderir. Bu uyarı ayrıca eğer belirtilmişse bir “Bilgi” mesajı olarak yöneticinin e-posta adresine de gönderilir.

- Başka bir kişiden gelen İnternet Faksı STMP sunucusunu atlarsa, alım başarısız dahi olsa, bir Hatalı Posta Bildirimi göndericiye gönderilmez.

- Uygun Kullanıcı Parametresini yapılandırarak Hatalı Posta Bildirimi göndermeyi seçebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız hakkında ayrıntılar için, bkz., "Parametre Ayarları", Faks Referansı.

- Eğer Hatalı Posta Bildirimi gönderilemezse, makina tarafından Hata Raporu (E-posta) yazdırılır.

- SMTP aracılığıyla bir e-posta alınırken bir hata oluşursa, dokümanı oluşturana SMTP sunucusu ile bir hata e-postası gönderilir.