| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kontrol Panelinden Zarfları Ayarlama

Zarfları bypass tepsisine yüklerken makineyi kontrol panelinden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- [Yazıcı Özelllikleri]'nin [Sistem] bölümünden [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği]'nden [Sürücü / Komut]'u seçerseniz, aşağıdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Bu durumda, kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayın.

- [Yazıcı Özellikleri]'nin [Sistem] bölümünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği]'nden [Makine Ayarları]'nı seçerseniz (bkz. "Yazıcı Özellikleri"), kontrol paneli kullanılarak yapılan ayarların yazıcı sürücüsü ayarlarına karşı önceliği vardır.

- Yazıcı sürücüsü kullanılmazsa, [Yazıcı Özellikleri] kısmındaki [Sistem]'de bulunan [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği ]'nden [Makine Ayarları]'nı seçin (bkz." Yazıcı Özellikleri"). Kontrol paneli ile kağıt boyutunu ayarlayın.

- Sadece aşağıdaki gösterilen (1), (2) ve (3) zarfları desteklenmektedir.

  Zarf tipleri | Destekleniyor/Desteklenmiyor
  --- | ---
  | Desteklenen *1
  | Desteklenen *1
  | Desteklenen *1

- *1 Kulakçıkların uzunluğu ve şekline göre (1), (2) ve (3) zarflarını kullanırken de kağıt sıkışması oluşabilir.

- Bypass tepsisine tek seferde sıkıştırmadan azami 10 zarf (72 - 90 g/m2) koyabilirsiniz. Zarfların nemli olmadığını ve destenin üstü kısmının yan kılavuzdaki limit işaretinden daha yukarıda olmadığını kontrol edin.

- Zarfları yüklerken kulakçıkları açtığınızdan ve onları kağıt besleme yönünün zıttında konumlandırdığınızdan emin olun.

- (4) tipi (162 x 229 mm / C6) zarfları kulakçıkları aşağı olacak şekilde yükleyin, kulakçık yan kılavuza gelmeli.

- Zarf tipine bağlı olarak, yazıcı sürücüsünü kullanarak uygun bir baskı şekli doğrultusu belirleyin. (1), (2), (3) ya da (4) tipi zarflar için 180 dereceyi seçerek döndürün.

- (4) tipi zarflara (özel kağıt boyutu) RPCS yazıcı sürücüsü kullanarak yazdırmak için: yazıcı sürücüsünde [Kasetteki kağıdın konumu] alanında, [Dikey ayarla]yı seçin. Ayrıntılar için, bkz., yazıcı sürücüsü Yardım.

- Yüklemeden önce zarfların içinde hava olmadığını kontrol edin.

- Daha iyi yazdırma kalitesi elde etmek için sağ, sol, üst ve alt baskı boşluğunu her biri için en az 15 mm (0,6 inç) olarak ayarlamanız önerilir.

- Dubleks işlevi ile zarfları yazdıramazsınız.

- Bir seferde tek boyut ve tipte zarf yükleyin.

- Zarfları yüklemeden önce, ön ağızları (makineye girecek taraf) üzerlerine kalem ya da cetvelle bastırarak düzeltin.

- Zarfları yüklemeden önce zarfların dikdörtgen olup olmadığını kontrol edin.

1. Bypass tepsisini açın ve daha sonra yazdırılmasını istediğiniz yüzü yukarı gelecek şekilde bip sesini duyana kadar zarfları yükleyin.

2. Kontrol panelinde [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

3. [Sistem Ayarları]'na basın.

4. [Kaset Kağıt Ayarları] sekmesine basın.

5. [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.

6. [Özel Boyut] öğesine basın.

   Daha önceden özel bir boyut tanımlanmışsa, [Boyut Değiştir] öğesine basın.

7. [Dikey] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın dikey boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

8. [Yatay] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın yatay boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

9. [OK] tuşuna basın.

   Girilen kağıt boyutları görüntülenir.

10. [OK] tuşuna basın.

11. Listede dolaşmak için [Sonraki] öğesine basın.

12. [Kağıt Tipi: Bypass Tepsisi] öğesine basın.

13. [Kağıt Tipi] alanında [Görüntü Yok] seçeneğine basın ve ardından [Kağıt Kalınlığı] alanında, [Kalın Kağıt 2] öğesine tıklayın.

14. [OK] tuşuna basın.

    Seçilen kağıt tipi görüntülenir.

15. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

    Başlangıç ekranı görüntülenir.

- Zarflar için yatay boyut uzunluğunu (kulakçığın açık olduğu boyut da dahil olarak) girerken.

  1. Dikey boyut

  2. Yatay boyut

- Zarflara yazdırırken, kağıt tipi olarak [Kalın Kağıt 2] öğesini seçin. Kağıt Tipi: LCT hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Zarflar hakkında ayrıntılar için, bkz., Makine Hakkında.