| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İletişim Sonuç Raporu (Hafızadan İletim)

Bu rapor Hafıza İletimi tamamlandığında yazdırılır, böylece iletimin sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

- Bu işlevi, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri ile (anahtar 03, bit 0) açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa gönderen adının görüntülenip görüntülenmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünde Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 5) ile ayarlayabilirsiniz.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 7) ile orijinal görüntünün bir bölümünün raporda yer alıp almayacağını seçebilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa hedefin gösterilip gösterilmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünden Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 4) ile ayarlayabilirsiniz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Pg(s) sütunu toplam sayfa sayısını verir. Gönderilmeyen Sayfa sütunu başarılı bir şekilde gönderilemeyen sayfa sayısını verir.

- "--", e-posta veya İnternet Faksı dokümanının, bu makinede programlanan posta sunucusuna gönderildiğini gösterir. (Ancak bu, e-postanın teslim edildiği anlamına gelmez.)

- Metinde bozulma olmadan raporu görüntülemek için, e-posta uygulamanızın ayarlarında eşit karakter enli (eşit enli) bir yazı tipi seçin.

- İki veya daha çok hedef belirtildiğinde bu rapor, faks dokümanı bütün hedeflere gönderildikten sonra yazdırılır.

- Makine bu raporu yazdırmamak üzere programlanmışsa ve faks dokümanı başarılı bir şekilde gönderilemiyorsa bir İletişim Hata Raporu yazdırılır. Bkz. "İletişim Başarısız Raporu".

- E-posta İletim Sonuçları bir Hızlı İşlem tuşuna programlanırsa, iletimden sonra bir rapor e-postasının gönderilip gönderilmeyeceğini seçebilirsiniz. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- İletişim Hata Raporu

- Parametre Ayarları