| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Windows XP Professional yada Windows Server 2003/2003 R2

Bu bölüm Windows XP ya da Windows Server 2003 altındaki prosedürü açıklamaktadır.

1. [Başlat] menüsü üzerinde [Yazıcılar ve Fakslar]'a tıklayın.

2. [Yazıcı Ekle]'ye tıklayın.

3. Yazıcı Ekle Sihirbazındaki talimatları izleyin.

   Eğer yazıcı sürücüsü bir CD-ROM üzerinde ise, sürücünün yeri \DRIVERS\(RPCS, PCL6, or PCL5E)\XP_VISTA\(dil)\DISK1 dir. Kurucu başlatılırsa, çıkmak için [İptal]'e basın.

4. Bir bağlantı noktası belirleyin.

- Uygun bağlantı noktaları, Windows işletim sisteminize göre ya da arayüzünüzün tipine göre değişebilir. Detaylar için, bkz. Yazıcı Referansı.