KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kurulum Prosedürü

Bu bölüm kablosuz LAN arayüzünün nasıl kurulacağını anlatır.

Aşağıdaki prosedüre göre kablosuz LAN kurulumunu yapınız:

- Windows XP'ye Windows XP standart sürücüsü veya araçları kullanan kablosuz bir LAN istemcisi olarak bağlanırken veya altyapı modu kullanılmadığında [802.11 Ad-hoc Modu] seçin.

- İletişim modunda [802.11 Özel Modu] seçildiğinde [Ad-hoc Kanalı] için kanal seçin. Kullanılan kablosuz LAN tipine uygun bir kanal seçin. Ad-hoc Kanalı seçimi hakkında daha fazla ayrıntı için, bkz. "Arayüz Ayarları".

- Güvenlik Metodu için [WEP] veya [WPA] belirleyin.

- [İletişim Modu]'nu [Altyapı Modu] olarak ayarladığınızda, [WPA]'yı belirtin.

- Güvenlik Metodu için [WPA] seçeneğini tercih ederseniz aşağıdakilerden birini seçin: [WPA-PSK], [WPA], [WPA2-PSK] veya [WPA2]. [WPA-PSK] veya [WPA2-PSK] seçerseniz, PSK'nızı girin. [WPA] veya [WPA2] seçerseniz, kimlik doğrulama ayarları ve sertifika kurulum ayarları gereklidir. Ayar metodları hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. "IEEE 802.1X (WPA/WPA2) Yapılandırma".

- Makinedeki kontrol panelinden kablosuz LAN ayarlarını tanımlama hakkında ayrıntılar için bkz. "Arayüz Ayarları".

- Arayüz Ayarları

- IEEE 802.1X Yapılandırma