| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Hat Bağlantı Noktasını Değiştirme

Standart faks veya IP-Faks iletimi için kullanılacak hat bağlantı noktasını veya protokolü seçin.

Ekstra G3 arayüz birimi kuruluysa, en fazla üç bağlantı noktası bağlayabilirsiniz.

- Daha fazla faks hattı eklemek için, isteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi gerekir.

G3

G3 güç açıldığında veya makine sıfırlandığında seçilir. Ekstra G3 arayüz birimini kurarsanız, kurduğunuz birimlerin sayısına bağlı olarak "G3-1", "G3-2", "G3-3" veya "G3 Oto." seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Çoklu bağlantı noktası

Ekstra G3 arayüz birimi kuruluysa, iletişim aynı anda üç hat üzerinden gerçekleştirilebilir.

Aşağıdaki listede her hat türü için kullanılabilen protokol kombinasyonları gösterilmektedir.

Seçenek | Kullanılabilen hat türleri | Kullanılabilen protokol kombinasyonları
--- | --- | ---
Seçeneksiz | PSTN | G3
Ekstra G3 arayüz birimi | PSTN PSTN | G3 G3
Ekstra G3 arayüz birimi Ekstra G3 arayüz birimi | PSTN PSTN PSTN | G3 G3 G3

IP-Faks

Bir IP-Faks gönderirken, protokol olarak "SIP" veya "H.323" seçeneğini seçin.

Ekranda “SIP” ve “H.323” seçeneğinin görüntülenmesi için, Faks Özellikleri menüsünde “Başlangıç Ayarları” bölümündeki ayarları yapınız. SIP kullanıyorsanız, “SIP Etkinleştir” ve “SIP Ayarları” öğelerini ayarlayın. H.323 kullanıyorsanız, “H.323 Etkinleştir” ve “H.323 Ayarları” öğelerini ayarlayın. Bu ayarlar hakkında ayrıntılar için, bkz. "Başlangıç Ayarları".

Protokol olarak "SIP" veya "H.323" seçeneklerinden hangisini belirlemeniz gerektiği konusunda yöneticinize danışın.

1. [Hat Seç] öğesine basın.

2. Kullanmak istediğiniz hattı seçin.

   "G3 Oto." seçerseniz makine uygun olan herhangi bir hattı kullanacaktır. Bu da verimliliği arttırır.

   İsteğe bağlı bir ekstra G3 birimi kurulduğunda

   İki isteğe bağlı ekstra G3 birimi kurulduğunda

   H.323/SIP "Açık" olarak ayarlandığında

3. [OK] seçeneğine basın.

   Bekleme ekranı görüntülenir.

- Ekstra G3 arayüz birimini kurduğunuzda, hat bağlantı noktası ana konumunu belirtebilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- Bir faks gönderirken, sayı tuşları ile arama yapıyorsanız hat bağlantı noktasını seçebilirsiniz.

- En fazla üç eşzamanlı iletişim mümkündür. Üç Anında İletimi eşzamanlı yapamazsınız.

- Üç iletişim devam ediyorsa, ekranda başlatılan ilk iletişim gösterilir.

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

- Başlangıç Ayarları

İlgili konular

Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın