KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Hafızadan Alım

Makine, dokümanı yazdırmadan önce dokümanın tüm sayfaları belleğe alınana kadar bekler.

- Elektrik kesintisi olursa (ana güç düğmesi kapalıdır) ya da makinenin fişi yaklaşık bir saattir çekilmiş durumdaysa, hafızada saklanan bütün dokümanlar silinir. Ana güç düğmesi açıldığı anda silinen dosyaların listesini kontrol edebilmeniz için Elektrik Kesintisi Raporu yazdırılır. Çalıştırma düğmesine basarak gücün kapatılması, kayıtlı dosyaları silmez. Bkz. Sorun Giderme.

- Makine, adedi çok ya da veri içeriği yüksek belgeleri alamayabilir. Durum böyleyse, “Alım Dosyası Yazdırma Adedi” öğesini “1” olarak ayarlayın ve [2 Orijinali Birleştir] işlevini veya “2 Taraflı Yazdırma” öğesini devre dışı bırakın. Başka bir yöntem olarak da, isteğe bağlı ek bellek takın.

- Boş hafıza alanı azken makine faks dokümanlarını alamayabilir.

- Hafıza Alımı sırasında boş hafıza miktarı %0fa ulaşırsa, diğer alım işlemleri imkansızlaşır ve geçerli iletişim sona erdirilir.

- [2 Orijinali Birleştir] veya [2 Taraflı Yazdırma] öğesi“AÇIK” veya [Alım Dosyası Yazdırma Adedi] öğesi “2” veya daha büyük olarak ayarlanmamışsa, ki her iki durumda da makine Belleğe Alma durumuna geçer, Alım her zaman Anlık Alım yoluyla olur.

- Faks Özellikleri menüsündeki Alım Dosyası Ayarlarını Kaydet öğesini seçmişseniz alınan dokümanlar sabit diske kaydedilir ve yazdırılmaz. Bu dokümanları makineyi çalıştırarak veya gerekirse bir bilgisayara bağlayarak yazdırabilirsiniz.