KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir hedefi doğrudan girme

Bu bölümde bir hedefin manüel olarak nasıl girileceği açıklanır.

[Hedef Belirt] sekmesine tıklayın.

[Hedef Belirt] sekmesi görünür.

[Tip:] açılır menüsünden faks türünü seçin.

Standart faks veya IP-Faks ile göndermek için [Faks] seçeneğini seçin. İnternet Faksı ile göndermek için [E-posta] öğesini seçin.

Faks türünü seçtikten sonra seçilen türe karşılık gelen öğeler görünür.

Hedefi belirtin.

Seçilen faks türüne bağlı olarak hedefi aşağıdaki gibi belirtin:

- [Faks]: seçerseniz faks numarasını girin. IP-Faks ile göndermek için IP-Faks hedefini girin.

- [E-posta]: seçerseniz e-posta adresini girin.

Faks numarasında bir duraklama girmek için [Durakl.] seçeneğine tıklayın. 2. adımda [E-posta] seçerseniz [Duraklama] kullanılamaz.

Faks iletiminin türüne göre ayarları belirleyin.

2. adımda seçilen faks iletimi türüne göre ayarları aşağıdaki şekilde belirleyin:

- [Faks] seçerseniz [Hat:] listesinden bir hat veya protokol seçin.

- [E-posta] seçtiğinizde SMTP sunucusunu atlamak isterseniz [SMTP sunucusu kullanmayın] onay kutusunu seçin.

[Hedef gibi Ayarla] öğesine tıklayın.

Girilen hedef eklenir ve [Hedef Listesi:] kutusunda görünür.

Yanlışlıkla hedef eklerseniz, yanlış hedefi seçip ardından [Listeden Sil] öğesine tıklayın.

Daha çok hedef belirtmek için 2 ila 5. adımları tekrarlayın.

- Hedef belirtmekle ilgili ayrıntılar için, bkz. LAN-Fax Driver Yardım.

- Birden çok hedef belirlerken farklı hatlar seçerseniz doküman, Eşzamanlı Yayın işlevini kullanarak gönderilir. Eşzamanlı Yayın hakkında ayrıntılar için bkz. "Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın".

- Bir hedef için girilebilecek azami rakam sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın

- Azami Değerler