KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# LAN-Faks Sürücüsü

Bu bölüm, LAN-Faks sürücüsünün dosya yolu ve sistem gereklilikerini anlatmaktadır.

- LAN Faksı sürücüsünü, bu makineyle birlikte verilen CD-ROM'dan kurabilir veya tedarikçinin web sitesinden indirebilirsiniz. İşletim sisteminiz Windows XP x64/Vista x64 veya Windows Server 2003/2003 R2 x64 ise, LAN Faksı sürücüsünü tedarikçinin web sitesinden indirmeniz gerekir. Bu makineyi ve kullandığınız işletim sistemini seçin ve sürücüyü indirin.

Bu sürücünün, LAN-Faks işlevlerini kullanması gerekmektedir.

Dosya yolu

Sürücü, “Printer Drivers and Utilities” etiketli CD-ROM'un aşağıdaki klasöründe bulunmaktadır:

`\DRIVERS\LAN-FAX\XP_VISTA`

Sistem gereklilikleri

- Donanım

  PC/AT-uyumlu

- İşletim sistemleri

  Windows 2000/XP/Vista

  Windows Server 2003/2003 R2

- Ekran

  VGA 640 × 480 piksel veya daha fazla

- Kuruluma başlamadan önce, diğer tüm uygulamalardan çıkın.