| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kablosuz LAN

Bu bölüm, Arayüz Ayarları altında bulunan Kablosuz LAN menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklamaktadır.

[Kablosuz LAN] öğesi, bu makineye kablosuz LAN arayüz kartı kurulduğunda görüntülenir.

Bütün ayarları aynı anda yaptığınızdan emin olun.

İletişim Modu

Kablosuz LAN'ın iletişim modunu belirler.

Varsayılan ayar [Altyapı Modu] olarak belirlenmiştir.

SSID Ayarı

[Altyapı modu] ya da [802.11 Özel Modu]'nda erişim noktasını ayırt etmek için SSID'yi belirler.

Kullanılabilen karakterler ASCII 0x20-0x7e'dir (32 bayt).

[802.11 Özel Modu]'nda boşluk belirtildiğinde "ASSID" görüntülenir.

Ad-hoc Kanalı

[802.11 Özel Mod] seçildiğinde kullanılacak kanalı belirleyin. Kanalı, kullanılan kablosuz LAN tipine uygun şekilde ayarlayın.

Aşağıdaki kanallar mevcuttur:

- IEEE 802.11a/b/g Kablosuz LAN

  - Frekans aralığı:

    2400-2497 MHz ([1] - [13] kanalları)

    5150-5350 MHz ([36], [40], [44] ve [48] kanalları)

- IEEE 802.11b/g Kablosuz LAN

  - Frekans aralığı:

    2412-2462 MHz ([1] - [11] kanalları)

Varsayılan ayar [11]'dir.

Kullanılan kanal, ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Güvenlik Metodu

Kablosuz LAN şifrelemesini belirler.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

[WEP] seçerseniz daima [WEP] anahtarını girin. [WPA] seçeneğini tercih ederseniz, şifreleme ve kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyin.

[İletişim Modu] [Altyapı Mod] olarak ayarlandığında WPA belirtin.

- WEP

  [WEP] seçerseniz daima [WEP] anahtarını girin.

  64 bitlik WEP kullanırken onaltılı için 10 karaktere kadar ve ASCII için beş karaktere kadar kullanılabilir. 128 bitlik WEP kullanırken onaltılı için 26 karaktere kadar ve ASCII için 13 karaktere kadar kullanılabilir.

  Girilebilecek karakter sayısı onaltılık için 10 veya 26 ile ve ASCII için 5 veya 13 ile sınırlıdır.

- WPA

  - WPA Şifreleme Yöntemi

    [TKIP] veya [CCMP (AES)] öğesini seçin.

  - WPA Kiml.Doğ.Yöntemi

    [WPA-PSK], [WPA], [WPA2-PSK] veya [WPA2] öğesini seçin.

    [WPA-PSK] veya [WPA2-PSK] öğesini seçerseniz, ASCII kodunda 8- 63 karakterlik önceden paylaşılan anahtarı (`"PSK"`) girin.

    [WPA] veya [WPA2] seçerseniz, kimlik doğrulama ayarları ve sertifika kurulum ayarları gereklidir. Ayar yöntemleri hakkında ayrıntılar için bkz. "IEEE 802.1X (WPA/WPA2) Konfigürasyonu".

Kablosuz Yerel Ağ Sinyali

Altyapı modunda kullanırken, kontrol panelini kullanarak makinenin radyo dalgası durumunu kontrol edebilirsiniz.

[Kablosuz Yerel Ağ Sinyali] tuşuna bastığınızda radyo dalgası durumu görüntülenir.

Fabrika Varsayılanlarına Dön

Kablosuz yerel ağ ayarlarını varsayılanlarına geri döndürebilirsiniz.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim

- IEEE 802.1X Yapılandırma