KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Başlangıç Ayarları

Bu bölüm, Faks Özellikleri altındaki Başlangıç Ayarındaki kullanıcı araçlarını tanımlamaktadır.

Parametre Ayarı

Kullanıcı Parametreleri, çeşitli ayarları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirmenizi sağlar.

Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

Parametre Ayarı: Yazdırma Listesi

Parametre Ayarı listesini yazdırabilirsiniz.

Mevcut Kullanıcı Parametre Ayarlarını görmek üzere bu listeyi yazdırınız. Ancak, tüm parametre ayarları yazdırılmamaktadır.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [Parametre Ayarı: Yazdırma Listesi] öğesine basınız.

4. [Başlat] tuşuna basın.

   To cancel printing a list before pressing the [Başlat] tuşuna basmadan önce bir liste yazdırmayı iptal etmek için, [İptal] veya [Sil/Durdur] tuşuna basınız.

5. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Kapalı Ağ Kodu Programla

Kapalı Ağ iletişimi için gereken kimliği kaydeder.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [Program Kapalı Ağ Kodu] öğesine basınız.

4. Enter an ID using the Sayı tuşları ile [A] ila [F] tuşlarını kullanarak bir Kimliği giriniz ve ardından [OK] tuşuna basınız.

   0 ila 9 ile A ila F tuşlarını kullanarak 4 basamaklı bir sayı kaydediniz (0000 ve FFFF hariç olmak üzere).

5. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Hafıza Kilit Kimliği Programla

Hafıza Kilidi işlevi etkin olduğunda dokümanları yazdırmadan önce girilecek bir Hafıza Kilidi Kimliği programlayın.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [Program Hafıza Kilidi Kimliği] öğesine basınız.

4. Sayı tuşlarını kullanarak bir Kimlik giriniz ve ardından [OK] öğesine basınız.

   Hafıza Kilit Kimliği, 0000 hariç olmak üzere, herhangi bir 4 basamaklı sayı olabilir.

   Bir hata yaparsanız, [OK] öğesine basmadan önce, [Temizle] veya [Sil/Durdur] tuşuna basınız ve ardından tekrar deneyiniz.

5. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Hafıza Kilidi ile alınan bir dosyayı yazdırma hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Hafıza Kilidiyle alınan bir Dosyayı Yazdırma".

İnternet Faks Ayarları

İnternet Faksı imgesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz. Bir İnternet Faksı göndermek istediğiniz takdirde, imgeyi görüntülemek üzere AÇIK olarak ayarlayınız.

Varsayılan ayar KAPALI.

Çevirmeli / Tuşlu Telefon Seç

Makine bir G3 analog hattına bağlı olduğunda bir hat türü seçmek için bu işlevi kullanın.

Çevirme ve Basma Hatları, seçim için kullanımdadır.

Opsiyonel ilave G3 arayüz birimi kurulduğu takdirde, ilave G3 hatlarına ilişkin ayarlar görüntülenir.

Bu işlev, bazı bölgelerde kullanımda değildir.

Varsayılan ayar, Basma düğmeli Telefon.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [Çevirmeli / Basmalı Telefonu Seçin] öğesine basın.

4. [Basma Düğmeli Telefon] veya [Çevirmeli Telefon(10PPS)] öğesine hattı seçmek için basınız, ardından [TAMAM] tuşuna basınız.

5. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Faks Bilgisi Programla

Diğer makinenin ekranında gösterilecek program bilgisi ve rapor olarak yazdırılan. Aşağıdaki bilgi programlanabilir.

- Faks Başlığı

- Kendi Adı

- Kendi Faks Numarası

Faks Bilgisinin nasıl programlanacağı hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Faks Bilgisinin Kaydedilmesi".

H.323 Etkinleştir

H.323'ün IP-Faks iletimi için kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Varsayılan ayar KAPALI.

SIP Etkinleştir

SIP'in IP-Faks iletimi için kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Varsayılan ayar KAPALI.

H.323 Ayarları

IPv4 adresini ya da ana bilgisayar adını ve gatekeeper'ın diğer telefon numarasını ayarlar.

Kullanıcı Parametrelerini kullanarak "AÇIK" öğesini seçerseniz, gatekeeper temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları" (anahtar 34, bit 0).

H.323 Ayarlarında başka telefon numaralarının kaydedilmesi için sayıları ve sembolleri (“#” ve “*”) kullanabilirsiniz. Bu karakterleri doğru biçimde girdiğinizden emin olunuz.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [H.323 Ayarları] öğesine basınız.

4. Her bir özellik için [Değiştir] öğesine basınız.

5. IPv4 adresini, ana makine adını ve başka telefon numarası giriniz ve [OK] öğesine basınız.

6. [OK] seçeneğine basın.

7. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

SIP Ayarları

SIP Sunucusunun IP adresini veya ana makine adını ve SIP kullanıcı adını ayarlayınız. SIP sunucusu için IPv4 veya IPv6 öğelerini kaydedebilirsiniz. IPv4 ile eşlenmiş bir adresi kaydedemezsiniz.

Kullanıcı Parametrelerini kullanarak "AÇIK" öğesini seçerseniz, SIP sunucusunu kullanabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları" (anahtar 34, bit 1).

Alfanümerik semboller (büyük ve küçük harfler) ile (“; ”, “? ”, “: ”, “&”, “=”, “+”, “$”, “, ”, “-”, “_”, “. ”, “! ”, “~”, “*”, “#”, “'”, “(”,“) ”, “%”, “/”, “[”, “]”, and “@”) sembollerini, SIP Ayarları içindeki SIP Kullnıcı Adının kaydı için kullanabilirsiniz. Bu karakterleri doğru girdiğinizden emin olunuz.

Gatekeeper, SIP sunucusu ve gateway öğelerine ilişkin doğru IPv4 adreslerini girmek için sayıları ve noktaları (".") kullanınız. Doğru IP adreslerini elde etmek üzere, yöneticinize danışınız.

1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

3. [SIP Ayarları] öğesine basınız.

4. Her bir özellik için [Değiştir] öğesine basınız.

   Bir proxy sunucusu, çağrı taleplerini ve yanıtlarını iletir.

   Tekrar yönlendirme sunucusu işlemleri, hedef soruşturmalarını talep eder.

   Kayıt sunucusu, bir IP ağı üzerindeki (kamu telefon hatlarında faks veya telefonlara karşılık gelen) kullanıcı aracılarının yer bilgisini kaydeder.

5. Bir IP adı veya ana makine adı ve SIP kullanıcı adı giriniz, ardından [OK] öğesine basınız.

6. SIP kütük kimlik doğrulamasının yapılıp yapılmayacağını belirleyiniz.

   [AÇIK] öğesini seçerseniz, en fazla 128 karakteri kullanarak şifreyi giriniz.

7. [OK] seçeneğine basın.

8. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Ağ Geçidi Programla/ Değiştir/ Sil

IP-Faksa yönelik iletim için kullanılan gateway'i kaydetme, değiştirme veya silme. Gateway için IPv4 veya IPv6'yı kaydediniz. IPv4 ile eşlenmiş bir adresi kaydedemezsiniz.

- Program/Değiştir

  1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

  2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

  3. [Gateway Programla / Değiştir / Sil ] öğesine basınız.

  4. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  5. Bir gateway öğesini kaydetmek üzere basınız.

     Yeni bir gateway kaydederken, [Programlanmamış] öğesine basınız.

  6. "Önek" için [Değiştir] öğesine basınız.

  7. Sayı tuşlarını girerek öneki giriniz ve ardından [OK] tuşuna basınız.

     Mevcut önekleri değiştirmek üzere, [Sil] öğesine basınız ve ardından yeni öneki giriniz.

     G3 Faksına bir gateway kullanarak gönderilen dokümanlar için, önekler kullanılabilir. IP Faks numarasıyla, gateway öğesine özgü önekin ilk basamaklarının aynı olması durumunda, dokümanlar, gateway öğesine ait kayıtlı basamakları kullanarak gönderilebilir. Örneğin, gateway numarası olarak hem 03 ve 04, 0312345678 ayrıca belirlenmişken kaydedilirse, dokümanlar, 03 olarak kullanılan önek yoluyla iletilebilir.

     Gateway öğelerini, IP-Faks hedef numaraları olmadan, kullanmak isterseniz, önekleri kaydetmeden sadece gateway adreslerini kaydediniz.

  8. Bir protokol seçiniz.

  9. "Gateway Adresleri" için [Değiştir] öğesine basınız.

  10. Gateway adresini giriniz ve ardından [OK] öğesine basınız.

  11. [OK] seçeneğine basın.

  12. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- Sil

  1. [Faks Özellikleri] öğesine basınız.

  2. [Başlangıç Ayarları] öğesine basınız.

  3. [Gateway Programla / Değiştir / Sil ] öğesine basınız.

  4. [Sil] öğesine basınız ve ardından silmek üzere bir gateway seçiniz.

  5. Onay mesajında [Evet] seçeneğine basın.

     Seçmiş olduğunuz bir gateway öğesini silmek istemezseniz, [HAYIR] tuşuna basınız.

  6. [Çıkış] tuşuna basın.

  7. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Menü Koruma

Menü Korumayı kullanarak, yetkisiz kullanıcıların, kullanıcı araçlarını değiştirmelerini önleyebilirsiniz. Menü Koruması, aşağıdaki kullanıcı araç menülerinin her biri için ayarlanabilir.

Ayrıntılar için, yöneticinize danışınız.

E-posta Ayarı

Faks işlevlerinde "E-posta" kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayın.

Varsayılan ayar KAPALI.

Klasör Ayarı

Faks işlevlerinde "klasör" öğesini kullanıp kullanmayacağınızı belirleyiniz.

Varsayılan ayar KAPALI.

- Faks Bilgisini Kaydetme

- Parametre Ayarları