KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# set

Protokol bilgi ekranını "active" veya "inactive" konuma getirmek için "set" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut protokol bilgisini görüntüler (aktif/pasif).

`msh> set ipv4`

`msh> set ipv6`

`msh> set ipsec`

`msh> set appletalk`

`msh> set netware`

`msh> set smb`

`msh> set protocol`

- Protokol belirtildiğinde, TCP/IP, AppleTalk, NetWare ve SMB hakkında bilgi görüntülenir.

`msh> set lpr`

`msh> set lpr6`

`msh> set ftp`

`msh> set ftp6`

`msh> set rsh`

`msh> set rsh6`

`msh> set diprint`

`msh> set diprint6`

`msh> set web`

`msh> set snmp`

`msh> set ssl`

`msh> set ssl6`

`msh> set nrs`

`msh> set rfu`

`msh> set rfu6`

`msh> set ipp`

`msh> set ipp6`

`msh> set http`

`msh> set http6`

`msh> set bonjour`

`msh> set bonjour6`

`msh> set nbt`

`msh> set ssdp`

`msh> set ssh`

`msh> set sftp`

`msh> set sftp6`

`msh> set wsdev`

`msh> set wsdev6`

`msh> set wsprn`

`msh> set wsscn`

`msh> set rhpp`

`msh> set rhpp6`

Yapılandırma

- Protokolü etkinleştirmek için "up", protokolü devre dışı bırakmak için "down" komutunu girin.

Protokolü "active" veya "inactive" olarak ayarlayabilirsiniz.

`msh> set ipv4 {up|down}`

- IPv4'ü devre dışı bırakırsanız, oturumu kapattıktan sonra uzaktan erişimi kullanamazsınız. Bunu yanlışlıkla gerçekleştirdiğinizde, IPv4 aracılığıyla uzaktan erişimi etkinleştirmek için kontrol panelini kullanabilirsiniz.

- IPv4 öğesinin devre dışı bırakılması lpr, ftp, rsh, diprint, web, snmp, ssl, ipp, http, bonjour, wsdev ve sftp'yi de devre dışı bırakır.

`msh> set ipv6 {up|down}`

- IPv6 öğesini devre dışı bırakırsanız, oturumu kapattıktan sonra uzaktan erişimi kullanamazsınız. Bunu yanlışlıkla yaptıysanız, IPv6 aracılığıyla uzaktan erişimi etkinleştirmek için kontrol panelini kullanabilirsiniz.

- IPv6 öğesinin devre dışı bırakılması lpr6, ftp6, rsh6, diprint6, ssl6, ipp6, http6, bonjour6, wsdev6 ve sftp6'yı da devre dışı bırakır.

`msh> set ipsec {up|down}`

`msh> set appletalk {up|down}`

`msh> set netware {up|down}`

`msh> set smb {up|down}`

`msh> set lpr {up|down}`

`msh> set lpr6 {up|down}`

`msh> set ftp {up|down}`

`msh> set ftp6 {up|down}`

`msh> set rsh {up|down}`

`msh> set rsh6 {up|down}`

`msh> set diprint {up|down}`

`msh> set diprint6 {up|down}`

`msh> set web {up|down}`

`msh> set snmp {up|down}`

`msh> set ssl {up|down}`

`msh> set ssl6 {up|down}`

- Yazıcı için Secured Socket Layer (SSL, bir şifreleme protokolü) fonksiyonu kullanılamıyorsa, fonksiyonu etkinleştirerek kullanamazsınız.

`msh> set nrs {up|down}`

`msh> set rfu {up|down}`

`msh> set rfu6 {up|down}`

`msh> set ipp {up|down}`

`msh> set ipp6 {up|down}`

`msh> set http {up|down}`

`msh> set http6 {up|down}`

`msh> set bonjour {up|down}`

`msh> set bonjour6 {up|down}`

`msh> set ssh {up|down}`

`msh> set ssdp {up|down}`

`msh> set nbt {up|down}`

`msh> set sftp {up|down}`

`msh> set sftp6 {up|down}`

`msh> set wsdev {up|down}`

`msh> set wsdev6 {up|down}`

- "wsdev" ve "wsdev6" aynı anda etkinleştirildiyse, ikisi de protokol bilgi ekranında "up" olarak görüntülenir, ancak ikisi de WSD (Aygıt), WSD (Yazıcı) ve WSD (Tarayıcı) için IPv4 kullanır.

`msh> set wsprn {up|down}`

`msh> set wsscn {up|down}`

`msh> set rhpp {up|down}`

`msh> set rhpp6 {up|down}`