KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın

Standart yayın işlevi, belirtilen hedef sırasına göre çok sayıda hedefe faksları birer birer gönderir. Ancak Eşzamanlı Yayın işlevi farklı hatlar kullanarak faksları çok sayıda hedefe eşzamanlı gönderebilir.

Bu durum daha kısa toplam iletim süresi elde edilmesini sağlar.

- İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi gerekir.

- En fazla üç eşzamanlı iletim (LAN dahil) mümkündür.

- İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi kullanırken, hat seçimini önceden "G3 Oto." olarak ayarlarsanız, makine meşgul olmayan G3 hattını kullanır. Bu da verimliliği arttırır.

- Bu işlev LAN-Faks Sunucusu'nu kullanırken mevcuttur.