| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Güncelleme

Güncelleme prosedürü, yazıcı IP adresinin statik olması veya DHCP tarafından alınmasına bağlı olarak değişir.

- Mesaj kimlik doğrulaması (TSIG, SIG(0)) kullanan dinamik güncelleme desteklenmez.

Statik bir IPv4 ayarı için

IP adresi ya da ana bilgisayar adı değiştirilirse, A ve PTR kayıtları güncellenir. A kaydı kaydedilirse, CNAME'de kaydedilir. Kaydedilebilecek CNAME'ler aşağıdaki şekildedir:

- Ethernet ve IEEE 802.11

  RNPXXXXXX (XXXXXX, MAC adresinin son 3 onaltılık hanesini temsil eder)

  Bununla birlikte, CNAME (PRNXXXXXX) ana bilgisayar adı ile çakışırsa, CNAME kaydedilmeyecektir.

DHCPv4 ayarları için

Yazıcının yedeği olarak, DHCP sunucusu kaydı günceller ve aşağıdakilerden biri oluşur:

- Yazıcı, DHCP sunucusundan IP adresini aldığında, DHCP sunucusu A ve PTR kayıtlarını günceller.

- Yazıcı IP adresini DHCP sunucusundan aldığında, yazıcı A kaydını ve DHCP sunucusu ise PTR kaydını günceller.

A kaydı kayıtlı ise, CNAME de kaydedilir. Kaydedilebilecek CNAME'ler aşağıdaki şekildedir:

- Ethernet ve IEEE 802.11

RNPXXXXXX (XXXXXX, MAC adresinin son 3 onaltılık hanesini temsil eder)

IPv6 ayarları için

Bu makine AAAA kaydını ve PTR kaydını günceller.

Ayrıca, AAAA kaydı güncellendiğinde CNAME'yi de günceller.

Durumsuz bir adres girildiğinde, DNS sunucuya da otomatik olarak kaydedilir.

- Dinamik DNS işlevi kullanılmadığında, yazıcının IP adresi değişmişse DNS sunucusu tarafından yönetilen kayıtlar manuel olarak güncellenmelidir.

- Yazıcıyı kullanarak kaydı güncellemek için, DNS sunucusunun aşağıdakilerden birine sahip olması gerekir:

  - Hiçbir güvenlik ayarı yapılmadı.

  - Güvenlik ayarları yapıldıysa, IP-belirli istemci (bu yazıcı) güncellemeye izin verir.