KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 - USB

- Bir yazıcı sürücüsünün kurulması için Yönetici izninin olması gerekir. Yönetici iznine sahip olan bir hesabı kullanarak oturum açın.

Yazıcı sürücüsü zaten kurulduysa, tak ve çalıştır etkinleştirilir ve "USB" portuna bağlanmış yazıcının simgesi [Yazıcılar] penceresine eklenir.

Yazıcı sürücüsü henüz kurulmamışsa, bunu verilen CD-ROM'dan kurmak için yazıcının tak oynat talimatlarını izleyin.

Yazıcı gücünün kapalı olduğunu kontrol edin.

Yazıcıyı USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın.

USB kablosunu iyice yerine yerleştirin.

Yazıcıyı açın.

Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı başlar ve USB Printing Support programı otomatik olarak kurulur.

Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüntüsünde, [Aygıtım için en uygun sürücüyü ara [önerilen]] öğesine tıklayın ve ardından [İleri >] öğesine tıklayın.

[Konum belirt] onay kutusunu seçin ve ardından [Sonra >] öğesine tıklayın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Auto Run işlevi başlarsa, [İptal] öğesine ve ardından [Çıkış] öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsünün kaynak dosyalarının kaydedildiği konumu belirtin.

CD-ROM sürücü harfi D ise, yazıcı sürücüsünün kaynak dosyaları aşağıdaki konumlarda saklanır:

- RPCS

  D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Language)\DISK1

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Language)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\(Language)\DISK1

- PostScript 3

  D:\DRIVERS\PS\XP_VISTA\(Language)\DISK1

Yazıcı sürücüsü konumunu kontrol edin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

[Sonlandır] öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü zaten kuruluysa, tak ve kullan etkinleştirilmiş ve "USB001" bağlantı noktasına bağlı yazıcının simgesi [Yazıcılar] penceresine eklenir.

- Auto Run'ı etkisiz kılmak için, CD-ROM'u sürücüye takarken sol Shift tuşuna basın ve bilgisayar CD-ROM'dan okumayı bitirene kadar basılı tutun.

- "USB"den sonra gelen sayı, bilgisayarın bağlı olduğu yazıcı sayısına bağlı olarak değişir.