| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tarama Tipi

Orijinal karmaşık gölgeleme desenlere ve grilere sahip fotoğraflar, resimler veya şekiller içeriyorsa, görüntü netliğini en iyi hale getirmek için uygun tarama türünü seçin.

Yazı

Yüksek kontrastlı siyah-beyaz görüntü orijinallerini göndermek için [Yazı] öğesini seçin. Orijinal, yazı ve fotoğraf içerse bile bu ayarı yalnızca daha belirgin metinler göndermek istediğiniz zaman kullanın.

Yazı / Çizim

Yüksek çözünürlüklü siyah beyaz grafik orijinallerini geliştirilmiş çözünürlükte göndermek için [Yazı/ Çizim] öğesini seçin. [Yazı] modu tarama hızına öncelik verirken [Yazı / Çizim] modu tarama kalitesine öncelik verir.

Yazı / Fotoğraf

Hem yazı gibi yüksek çözünürlüklü siyah beyaz görüntü, hem de fotoğraf gibi noktalı görüntü içeren bir orijinali göndermek için [Yazı / Fotoğraf] öğesini seçin.

Fotoğraf

Fotoğraf ya da renkli orijinal gibi noktalı görüntü içeren bir orijinali göndermek için [Fotoğraf] öğesini seçin.

1. [Tarama Ayarları] öğesine basın.

2. [Tarama Tipi] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

3. İstediğiniz tarama tipini seçin ve [OK] tuşuna basın.

- [Yazı / Çizim], [Yazı / Fotoğraf] veya [Fotoğraf] seçeneklerini seçerseniz iletim, [Yazı] öğesinden daha uzun sürecektir.

- Bir faks dokümanını [Yazı / Çizim], [Yazı / Fotoğraf] veya [Fotoğraf] ile gönderirseniz ve alınan görüntünün arka planı kirliyse, yoğunluk ayarını azaltın ve faksı yeniden gönderin. Görüntü yoğunluğu hakkında ayrıntılar için bkz. "Yoğunluk (Kontrast)".

- Makine açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra seçilen tarama tipini ayarlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- Yoğunluk (Kontrast)

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

İlgili konular

JBIG İletimi