KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Karışık boyutlu orijinal ve tarama boyutu ilişkisi

Bu bölüm, orijinal pozisyon ayarı ve boyutunu kullanarak, farklı uzunluğa sahip orijinalleri tararken (A3 & A4 veya B4 & B5 gibi) dikkate almanız gereken farklılıkları açıklamaktadır.

- [Karışık Orijinal Boyutları] seçeneğini seçerseniz, makine her bir orijinalin uzunluğunu otomatik olarak algılar ve bunları tarar.

- Bir şablon boyutu seçilirse, makine orijinalleri gerçek boyutuna bakmaksızın seçilen boyutta tarar. Orijinal seçilen boyuttan küçük ise, makine tarama alanına kenar boşlukları uygular.

- Orijinallerin şaryo camından taranması için [Otomatik Algılama] seçeneği seçilirse, makine her bir orijinalin boyutunu tek tek algılar ve buna göre tarama yapar.

- ADF'den orijinalleri taramak için sadece [Otomatik Algılama] seçeneği seçildiğinde, makine ilk orijinalin boyutunu algılar ve bu boyuta göre tüm diğer orijinalleri tarar.

- Aynı anda farklı uzunluğa sahip orijinalleri tararken, bunları aşağıdaki şemadan yararlanarak düzgün biçimde yerleştirin. Kağıt kılavuzları küçük boyutlu orijinallere göre ayarlanamaz, bu da hafif bir şekilde yana yatık taramaya sebep olur.