| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Delgeç

Kopyalarda delgeç delikleri oluşturabilirsiniz.

- Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.

2 delik

4 delik

Orijinal yön ve delme konumu

Tüm orijinalleri, normal olarak okunabilecekleri yönde ADF'ye yerleştirin. Orijinali şaryo camı üzerine yerleştirirken, yönünü değiştirmeyin, fakat orijinal yüzünü aşağı yönde ayarlayın.

Orijinali yerleştirdiğiniz yön ve delme konumları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

1. [Bitiriliyor] öğesine basın.

2. Delme konumlarından birini seçin.

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Sonlandırıcı SR3030 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

3. [OK] öğesine basın.

4. Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Kullanıcı Araçları bölümünde Giriş/Çıkış altında başlangıç ekranında gösterilen delme konumlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz., "Giriş/Çıkış".

- 163 g/m2 (43 lb.)'den ağır kağıtta delik açamazsınız.

- Delgeç ve Kombine, Çift Kopya ya da Oto. Küçült/Büyüt işlevlerini kullanırken, orijinalin ve kopya kağıdının yönü nedeniyle `"Orij. ve kağıt yönü Delme modu için uyuşmadı. Delme modu.ipt.edin veya kstteki.kğt.yönü.dğştrn."` mesajı görünebilir. Bu olursa, kopya kağıdının yönünü değiştirin.

- Her kopyada delgeç delikleri açılacağından, delgeç deliklerinin konumu az da olsa değişebilir.

- Kağıt sadece makinenin boyut ve yön gereksinimlerine uyumlu olduğu zaman delinebilir. Bu gereksinimler hakkında ayrıntılar için bkz., "Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri".

- Giriş / Çıkış

- Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri