KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Makine Durumunun Kontrol Edilmesi

Makine durumunu kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü takip edin.

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

TCP/IP SNMP v3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

[View] menüsüne, ardından [Select List Columns] öğesine tıklayın.

[Select List Columns] iletişim kutusundaki [Device] öğesinden, görüntülemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından [Add] öğesine tıklayın.

Seçili öğeler [Show]'a taşınır.

Görüntülemek istediğiniz tüm öğeleri taşıyın, ardından [OK]'e tıklayın.

Listedeki bir simge makinenin durumunu gösterir.

Makinenin durumuna ilişkin bilgi almak için, hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz makineyi seçin, ardından [Device Settings] menüsünden [Open] öğesine tıklayın.

Seçili makinenin iletişim kutusu açılır.

Durumunu görüntülemek istediğiniz uygulamaya tıklayın.

Makinenin durumu görüntülenir.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- İletişim kutusundaki öğelere ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.