KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ton girme

Bu işlev çevirmeli arama hattına bağlı olan bir makinenin tonal sinyaller gönderebilmesini sağlar (örneğin tuşlu arama hattında özel bir servis kullanmak isterseniz).

[Ton] tuşuna basarsanız, makine tonal sinyaller kullanarak numarayı arar.

Bu bölümde örnek olarak Ahizeli Aramayla ton işlevinin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

[Ahizeli] öğesine basın.

Rakam tuşlarını kullanarak faks numarasını girin.

[Ton] öğesine basın.

Rakam tuşlarını kullanarak tonlu arama yapmak istediğiniz numarayı girin.

[Başlat] tuşuna basın.

İletim başlar.

Bir iletimi iptal etmek isterseniz [Sil/Durdur] tuşuna basıp orijinalleri çıkartın.

İletimin ardından bekleme ekranı görüntülenir.

- Ton işlevini kullanırken bile bazı hizmetler mevcut olmayabilir.

- Ton ekranda "T" olarak gösterilir ve sonraki numaralar tonal sinyaller kullanarak aranır.