KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Tek Uygulamaları Yükleme

LAN-Faks işlevlerini kullanmadan önce bilgisayarınıza LAN-Fax Driverı yüklemeniz gerekmektedir.

LAN-Faks Sürücüsü, bu makine ile birlikte verilen CD-ROM'da bulunmaktadır.

Adres Defteri ve LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi LAN-Fax Driver ile yüklenir. Adres Defteri, LAN-Faks iletim hedeflerini düzenlemenize yardımcı olur. LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi, LAN-Faks kapak sayfalarını düzenlemenize yardımcı olur.

LAN-Faks Driver, Adres Defteri ve LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisini bir defada yüklemek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.

- Yukarıdaki uygulamaları kurarken, SmartDeviceMonitor for Client öğesini kurunuz. SmartDeviceMonitor for Client hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "SmartDeviceMonitor for Client kullanımı", Yazıcı Referansı.

Çalışmakta olan uygulamalardan çıkın.

Makine ile birlikte verilen CR-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Yükleyici otomatik olarak başlar ve dil seçim penceresi açılır.

İşletim sistemi ayarlarınıza bağlı olarak kurulum otomatik başlamayabilir. Bu durumda kurulumu başlatmak için CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" öğesine çift tıklayın.

Yazılımın arayüz dilini seçin ve [OK] tuşuna tıklayın.

[LAN-Fax Driver] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi penceresi açılır.

Bütün koşulları okuyun, kabul ediyorsanız [Anlaşmayı kabul ediyorum.] öğesini seçin ve ardından [Sonra] tuşuna tıklayın.

[Anlaşmayı kabul etmiyorum.] öğesini seçerseniz yüklemeyi tamamlayamazsınız.

[LAN-Fax Driver] onay kutusunun seçili olduğunu onaylayın ve [Sonra] seçeneğine tıklayın.

[Yazıcı Adı:<LAN-Fax M8>] onay kutusunun seçili olduğunu onaylayın ve [Devam] seçeneğine tıklayın.

İstenilen bağlantı noktasını seçin.

[Bitir] seçeneğine tıklayın.

Yüklemenin tamamlandığına dair iletişim kutusu açılır.

[Bitir] seçeneğine tıklayın.

[Çıkış] seçeneğine tıklayın.