KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kalın Kağıda Kopyalama

Kalın kağıda kopyalama yaparken kağıt türünü ve boyutunu seçin.

Bypass tepsisini açın ve bip sesini duyana kadar kağıdı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna göre hizalayın.

[Bypass] öğesine ve ardından [] tuşuna basın.

[Kalın Kağıt Seç] düğmesine basın.

Kağıt türünü seçip ([Kalın Kağıt 1], [Kalın Kağıt 2] ve [Kalın Kağıt 3]'ten biri) ardından [OK] düğmesine basın.

Kağıt ağırlığı 106 g/m2 (28 lb.) ve 169 g/m2 (45 lb.) arasındaysa [Kalın Kağıt 1]'i seçin.

Kağıt ağırlığı 170 g/m2 (45 lb.) ve 220 g/m2 (58.5 lb.) arasındaysa [Kalın Kağıt 2]'yi seçin.

Kağıt ağırlığı 221 g/m2 (59 lb.) ve 256 g/m2 (68 lb.) arasındaysa [Kalın Kağıt 3]'ü seçin.

Kağıt boyutunu belirtin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Kalın kağıda yazdırma hızı düz kağıda yazdırmaya kıyasla daha yavaş olabilir.

- Makineye tek seferde pek çok sayfa beslenmemesi için kağıtları kasete yerleştirmeden önce havalandırın.