| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Damga

İsteğe bağlı ADF kullanarak faks dokümanı gönderirken, makine orijinalin altına yuvarlak bir işaret damgalayabilir.

İki taraflı doküman gönderilirken, doküman ön sayfanın altından ve arka sayfanın üstünden işaretlenir.

- Bu işlevi kullanmak için isteğe bağlı ADF gereklidir. Damga sadece ADF'den tarama yapılırken kullanılır.

1. Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

2. [Orijinal Besleme Tipi] tuşuna basın.

3. [Damga] öğesine basın.

   Damgayı iptal etmek için [OK] tuşuna tekrar basmadan önce [Damga] öğesine basın.

4. [OK] seçeneğine basın.

5. Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

- Damga, orijinalin Hafızadan İletim için başarılı bir şekilde saklandığını ya da Anında İletim tarafından başarılı bir şekilde gönderildiğini gösterir.

- Damga daha açık hale gelince, kartuşu değiştirin. Ayrıntılar için, bkz. “Damga Kartuşunun Değiştirilmesi”, Makine Hakkında.

- Çoklu sayfa besleme ya da kağıt sıkışıklığı oluyorsa, orijinaller düzgün biçimde gönderilemez ve damgalanmaz. Damgalanmamış bir sayfa bulursanız o sayfayı tekrar gönderin.

- Güç açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra makinenin Damga işlevini seçmesini sağlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2 ve 4. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- Paralel Hafızadan İletim sırasında oluşan kağıt sıkışıklığı damgalanma gerçekleştirilse bile iletimin başarısız olmasına yol açar.

- Bir orijinal taranırken Damga işlevini açıp kapatamazsınız.

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

- Genel Ayarlar