KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# wiconfig

IEEE 802.11 ayarlarını yapmak için "wiconfig" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> wiconfig`

IEEE 802.11 ayarlarını görüntüle

`msh> wiconfig cardinfo`

- IEE 802.11 doğru çalışmıyorsa, bilgisi görüntülenmez.

Yapılandırma

`msh> wiconfig “parameter”`

Parametre | Değer yapılandırıldı
--- | ---
mod {ap|802.11adhoc} | Altyapı modunu (ap) veya 802.11 Ad hoc modunu (802.11 adhoc) ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar altyapı modudur.
ssid "ID value" | Altyapı modunda bir SSID belirleyebilirsiniz. SSID dizesine girebileceğiniz karakterler ASCII 0x20-0x7e'dir (32 bayt). Bir karakter dizesi belirtmediğiniz takdirde, makine en yakın erişim noktasına bağlanacaktır. Varsayılan SSID boştur.
kanal frekansı "channel no." | 802.11 ad hoc modunda, 1 ve 14 veya 36, 40, 44 ya da 48 arasında bir kanal seçebilirsiniz. Veri iletecek ve alacak tüm portlar için aynı kanalı ayarladığınızdan emin olun. Varsayılan ayar "11"dir.
şifre "key value" değeri [1|2|3|4] | Onaltılık giriş yaparken WEP şifresini belirleyebilirsiniz. 64 bit WEP ile 10 haneli onaltılık sayılar kullanabilirsiniz. 128 bit WEP ile 26 haneli onaltılık sayılar kullanılabilir. Dört adede kadar WEP şifresi kaydedilebilir. Kaydedilecek sayıyı "val" ile belirtin. WEP şifreyle belirlendiğinde, şifre ifadesiyle belirtilen WEP üzerine yazılır. Bu fonksiyonu kullanmak için, birbirine veri ileten tüm portlara aynı şifre numarası ve WEP şifresini atayın. WEP şifresinin önüne "0x" değerini yerleştirin. Numaraları "val" ile çıkartabilirsiniz. Çıkartma işlemi gerçekleştirilirken şifre numarası 1 olarak ayarlanır. Varsayılan değer boştur.
keyphrase "ifade" val [1|2|3|4] | ASCII olarak giriş yaparken WEP şifresini belirleyebilirsiniz. 64 bit WEP ile 5 haneli onaltılıkları kullanabilirsiniz. 128 bit WEP ile 13 haneli onaltılıklar kullanılabilir. Dört adede kadar WEP şifresi kaydedilebilir. Kaydedilecek sayıyı "val" ile belirtin. WEP bir şifre ifadesiyle belirlendiğinde, şifreyle belirlenen WEP üzerine yazılır. Bu fonksiyonu kullanmak için, birbirine veri ileten tüm portlar için aynı şifre numarasını ve WEP şifresini ayarlayın. Numaraları "val" komutuyla çıkartabilirsiniz. Bu çıkartma işlemi yapılırken şifre numarası 1 olarak ayarlanır. Varsayılan değer boştur.
encval [1|2|3|4] | Paket şifrelemesi için dört WEP şifresinden hangisinin kullanılacağını belirleyebilirsiniz. Herhangi bir sayı belirlenmezse "1" atanır.
wepauth {open|shared} | WEP kullanırken kimlik doğrulama modunu belirleyebilirsiniz. Belirlenen değer ve kimlik doğrulama modu aşağıdaki gibidir: open: açık sistem kimliği doğrulandı (varsayılan) shared: paylaşımlı şifre kimlik doğrulama oranı
security {none|wep|wpa} | Güvenlik modunu belirleyebilirsiniz. none: Şifreleme yok (varsayılan) wep: WEP şifreleme wpa: WPA şifreleme
wpaenc {tkip|ccmp} | WPA şifreleme kullanırken WPA şifresini belirleyebilirsiniz. tkip: TKIP ccmp: CCMP (AES) (varsayılan)
wpaauth {wpapsk|wpa|wpa2psk|wpa2} | WPA şifrelemesi kullanırkan WPA kimlik doğrulama modunu belirleyebilirsiniz. wpapsk: WPA-PSK kimlik doğrulama (varsayılan) wpa: WPA kimlik doğrulama wpa2psk: WPA2-PSK kimlik doğrulama wpa2: WPA2 kimlik doğrulama
psk "karakter dizesi" | Ön paylaşımlı şifreyi belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (8 - 63 bayt). Varsayılan değer boştur.
eap {tls|ttls|leap|peap} {chap|mschap|mschapv2|pap|md5|tls} | EAP kimlik doğrulama tipini belirleyebilirsiniz. tls: EAP-TLS (varsayılan) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP chap, mschap, mschapv2, pap, md5 veya tls ayarları 2. evre yöntemi içindir ve EAP-TTLS veya PEAP kullanılırken ayarlanmalıdır. Farklı EAP kimlik doğrulama tipleri kullanırken bu ayarları gerçekleştirmeyin. EAP-TTLS seçerseniz, chap, mschap, mschapv2, pap veya md5 seçebilirsiniz. PEAP seçerseniz, mschapv2 veya tls seçebilirsiniz.
username "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (31 bayt). Varsayılan değer boştur.
username2 "karakter dizesi" | EAP-TTLS/PEAP 2. evre kimlik doğrulama için 2. evre kullanıcı adını belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (31 bayt). Varsayılan değer boştur.
etki alanı "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma etki alanı adını belirleyebilirsiniz. Girebileceğiniz karakterler ASCII 0x20-0x7e'dir (31 bayt), ancak "@" veya "\" değildir. Varsayılan değer boştur.
parola "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma parolası belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (128 bayt). Varsaylan değer boştur.
srvcert {on|off} | Sunucu sertifikasını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer "off"tur.
imca {on|off} | Bir ara sertifika yetkilisi bulunduğunda, sertifikayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan değer "off"tur.
srvid "karakter dizesi" | Sertifika sunucusunun sunucu kimliğini ve alt etki alanını ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (128 bayt). Varsaylan değer boştur.
Connectinfo | Bağlantı bilgisini alır.
claer {a each command|all} | Seçili ayarı varsayılan değerine döndürür. "all" parametresini seçerseniz tüm ayarlar varsayılan değerlerine döndürülecektir.
miccheck {on|off} | MIC kontrol fonksiyonunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan değer "On"dur (etkin). "Off" değeri belirlenirse, MIC kontrol işlemi gerçekleştirilemez. Bu makineyi kullanırken MIC kontrol fonksiyonu için "On" değerini belirlemenizi öneririz.